{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Radioenlace ondas mm 2Gbps"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Radioenlace ondas mm 2Gbps","index":0,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,1,11,2],[30,0,34,0],[30,1,34,1],[35,0,42,0],[35,1,42,1],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[54,0,59,0],[54,1,59,1],[60,0,64,0],[60,1,64,1],[65,0,75,0],[65,1,75,1],[76,0,84,0],[76,1,84,1]]}
{"$rows_empty":7}
["ANEXO No.7 Especificaciones Ténicas"]
["Radio enlace punto a punto en ondas milimétricas de 2gbps, para la conectividad entre el Estadio UDAG, y el SIES-M"]
["Item 1: Suministro de radioenlace en ondas milimetricas en 80Ghz y 2 Gbps"]
["ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS "]
[1,"Suministro de enlace Punto a Punto en ondas milimetricas\nde 2Gbps de capacidad en la banda de 80GHz\nESTADIO-SIES_M",null,"OFERTADO","NO CUMPLE","CUMPLE"]
["1.1.1","Marca","Especificar"]
["1.1.2","Modelo","Especificar"]
["1.1.3","Cantidad","De acuerdo al cuadro de cantidades"]
["1.1.4","Tipo de conectividad","Los sistemas deben de proveer conectividad inalámbrica, punto a punto y punto."]
["1.1.5","Banda del espectro","Los sistemas deben de operar en el espectro comprendido en las bandas,71-76y81-86 GHz."]
["1.1.6","Capacidad del enlace","El sistema debe de entregar una capacidad, 2400 Mbps Full Dúplex."]
["1.1.7","Modulaciones","El sistema deberá soportar múltiples nuveles de modulación: BPSK, QPSK-1, QPSK-2, QPSK-3, QAM16, QAM32, QAM 64 y QAM 128."]
["1.1.8","Tecnicas de compensación por perdidas ","El sistema deberá soportar modulación, cambio de canal y codificación adaptativa libre de pérdidas mejorando la ganancia del sistema con cuando menos 20dB."]
["1.1.9","Ganancia","La ganancia del sistema debe de ser >80 dBm. "]
["1.1.10","Capacidad garantizada","El sistema debe de proveer las capacidades arriba mencionadas para enlaces de hasta 5km con altas disponibilidades y hasta 16km sin importar la disponibilidad."]
["1.1.11","Latencia mínima","La latencia no deberá exceder los 350µS en condiciones normales de operación."]
["1.1.12","Puertos mínimos","El sistema deberá proveer cuando menos 2 puertos Ethernet y hasta 4 puertos dependiendo del despliegue; con soporte para conexiones de cobre o fibra multi o mono modo. Además de contar con conectores glándula de grado IP67."]
["1.1.13","Daisy Chain y Mallas","El sistema deberá soportar configuraciones de anillo, Daisy chain y mallas sin la necesidad de dispositivos externos como switches o enrutadores."]
["1.1.14","Protocolo Ring Protection","El sistema deberá soportar el protocolo estándar Ethernet Ring Protection de acuerdo con lo especificado por la ITU-T G.8032 que permitirá integrar los equipos con elementos de red de terceros que soporten el mismo protocolo."]
["1.1.15","Antenas soportadas","Los equipos deberán de soportar antenas de, 0.5ft, 1 ft, 2 ft."]
["1.1.16","Ganancias ","Las ganancias mínimas deberán de ser:  0.5ft: 38 dBi, 1ft: 43 dBi, 2ft 50dBi (+/- 3 dBi dependiendo de la frecuencia)."]
["1.1.17","Cantidad de canales","•  PTP 16 canales sin superposición Banda E. Sin tener que cambiar de número de parte y comprendiendo el espectro radioeléctrico comprendido en, 71-76/81-86 GHz."]
["1.1.18","802.1q","El Sistema deberá soportar la separación del tráfico por “Virtual LAN” (VLAN) de acuerdo con los estándares y formatos de la IEEE 802.1q."]
["1.1.19","Ingenieria de tráfico","El sistema soportará criterios de clasificación y priorización del tráfico basado en una o más de las siguientes opciones:"]
[null,null,"VLAN ID."]
[null,null,"IEEE 802.1q VLAN marcados con bits de acuerdo con IEEE 802.1p."]
[null,null,"DiffServ capa 3: un código de servicios diferenciados de 6 bits en el campo de servicios diferenciados de 8 bits en el encabezado IP. De acuerdo con IETF RFC 2474."]
[null,null,"Campo de clase de tráfico de MPLS de 3 bits de acuerdo con IETF RFC 5462."]
["1.1.20","Gestión del sistema:","El sistema debe de proveer una interfaz Web para monitoreo y configuración del enlace."]
[null,null,"El sistema deberá de proveer bitácoras avanzadas con registros circulares permanentes de 4800 eventos para la gestión de alarmas y 4800 eventos para control de cambios en el equipo y estadísticas avanzadas volátiles del desempeño del enlace para los módulos de RF y estadísticas de Ethernet con almacenamiento interno de 24 horas y resúmenes diarios durante 30 días."]
[null,null,"El sistema deberá soportar Dynamic Host Configuration Protocol de acuerdo con el estándar IETF RFC 2131."]
[null,null,"El sistema debe de soportar varias opciones de protocolosd e transferencia de archivos: FTP/TFTP/SFTP/HTTP"]
[null,null,"El sistema deberá de soportar autenticación de usuarios basado en Radios y TACACS+."]
[null,null,"El sistema deberá de proveer la habilidad de probar la capacidad de transferencia del enlace con un módulo de IPERF interno que soporte cargas de tráfico UDP y TCP."]
[null,null,"El sistema debe de proveer la habilidad de salvar la configuración de las unidades local y remota y cargarla a través de una conexión remota."]
[null,null,"El sistema debe de proveer la capacidad de actualizar la configuración de SW de ambos radios a través del enlace (in-band)."]
["1.1.21","Encriptación","El Sistema deberá de poseer la capacidad de asegurar el enlace utilizando encriptación AES 128 y AES 256 cuando se requiera."]
["1.1.22","Rango de temperatura","El rango de la temperatura de operación deberá estar en los: -45°C - +55°C."]
["1.1.23","Grado de protección ","El sistema deberá de ser totalmente cuando menos IP65 y de preferencia IP67 y totalmente para exteriores, sin requerir una unidad de control en interiores."]
["1.1.24","Tiempo medio entre fallos (MTBF)","El sistema deberá de tener un MTBF > 70 años."]
["1.1.25","Opciones de Alimentación","El sistema debe de incluir las siguientes opciones de alimentación:"]
[null,null,"El sistema deberá de tener la opción de entrada DC."]
[null,null,"El sistema deberá de tener la opción de entrada 802.3at+ PoE."]
[null,null,"El sistema deberá de tener la opción de salidas 802.3af PoE preferentemente."]
["1.1.26","Dimensiones","El sistema deberá de ser compacto y de fácil y rápida instalación y no exceder lo siguiente:"]
[null,null,"Volumen incluyendo antena 0.5ft, switch gigabit y radio banda base <= 2 litros."]
[null,null,"Pero incluyendo antena de 0.5ft, switch gigabit y radio banda base <= 2.5 kg. D. Operación, Instalación y Mantenimiento: "]
["1.1.27","Facilidades para la Instalación ","El sistema deberá de ser alineado vía un multímetro digital sin la necesidad de un equipo de computo conectado al equipo durante el proceso de alineación."]
[null,null,"La lectura del multímetro desplegará los valores de RSSI sin la necesidad de hacer una conversión de valores."]
[null,null,"El sistema proveerá la capacidad de hacer loopbacks en las interfaces de RF y Ethernet"]
[null,null,"El sistema deberá de contar con la opción de operar con herramientas visuales de alineación."]
[null,null,"El sistema deberá de proveer herramientas para revisar la señal/relación señal a ruido además de permitir realizar pings y traceroutes a la red."]
[null,null,"El sistema deberá de contar con opciones para la instalación en pared o brazos para instalación en todo tipo de estructuras (torres, mástiles, pared, postes de luz, señalización de calle, etc.)."]
["1.1.28","El sistema debe de incluir la siguiente funcionalidad de gestión:","El sistema debe de incluir la siguiente funcionalidad de gestión:"]
[null,null,"Todos los módulos del sistema (ambas puntas) se deberán de configurar via una intuitiva y amigable GUI"]
[null,null,"El sistema permitirá la administración y configuración del radio remoto"]
[null,null,"El sistema soportará administración remota via SNMPv2c y SNMPv3"]
[null,null,"El sistema soportará tráfico de gestión vía IPv4 e IPV6"]
["1.1.29","Certificaciones","el Sistema deberá de contar con las siguientes certificaciones:"]
[null,null,"CE"]
[null,null,"Federal Communications Commission - FCC Part 15.255"]
[null,null,"ETSI – EN 302 217"]
[null,null,"Industry Canada (IC)"]
[null,null,"Safety- UL60950"]
[null,null,"EMC - EN 301 489-4, FCC 47 CFR part 15"]
[null,null,"UK IR 2078 & IR 2000"]
[null,null,"Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Recast"]
[null,null,"Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)"]
[null,null,"Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)"]
["1.1.30","Gabinete","Gabinete"]
[null,null,"La unidad será de aluminio extruido."]
[null,null,"La instalación mecánica de la unidad no requerirá de herramienta especializada"]
[null,null,"El gabinete deberá incluir los siguientes componentes internos:"]
[null,null,"Banda Base"]
[null,null,"Radio"]
[null,null,"Antena"]
[null,null,"Gigabit Ethernet switch"]
[null,null,"El gabinete y su solución de sellado para el cable de datos deberá permitir operar con un cable Eth RJ-45 o FO para exteriores ya terminados manteniendo el sellado IP67."]