{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Anexo No. 7"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Anexo No. 7","index":0,"n_rows":111,"n_cols":4,"rows_kept":111,"merged":[[1,1,1,3],[3,1,3,3],[37,1,37,3],[53,1,53,3],[76,1,76,3],[92,1,92,3]]}
[]
[null,"ANEXO No. 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\nADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS CON DESTINO A LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CCTV DE LA CIUDAD"]
[]
[null,"CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD"]
[null,"DESCRIPCION","REQUERIDO","OFERTADO"]
[null,"MARCA","INDICAR"]
[null,"REFERENCIA","INDICAR"]
[null,"RANGO DINÁMICO DE AMPLITUD (WDR)","90 DB"]
[null,"CODEC DE COMPRESIÓN","H.265"]
[null,"CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN","IK7 O SUPERIOR; IP66 O SUPERIOR"]
[null,"SENSOR","CMOS"]
[null,"ZOOM ÓPTICO","30X"]
[null,"ZOOM DIGITAL","12X"]
[null,"SENSIBILIDAD DE LUZ","COLOR: 0.5 LUX\nB/N: 0.01 LUX"]
[null,"LENTE","EL LENTE DEBE SER VARIFOCAL: 4.5 MM A 129 MM. F1.6 (HASTA EL CIERRE) A F4.4 (HASTA EL CIERRE). "]
[null,"CONTROL DE IRIS ","AUTOMÁTICO"]
[null,"COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC)","SI"]
[null,"ESTABILIZACIÓN ELECTRÓNICA/DIGITAL DE IMAGEN","SI, INDICAR"]
[null,"PRESETS",256]
[null,"VIDEO STREAMS","MÚLTIPLES STREAMING (MÍNIMO 2)"]
[null,"RESOLUCIÓN","1920 X 1080 / 30 FPS"]
[null,"PROTOCOLOS","TCP/IP,  UDP/IP (UNICAST, MULTICAST IGMP), IPV4, IPV6, FTP, , HTTP, HTTPS, DNS, UDP/IP,  RTP, , RTSP, QOS , SNMP V2C/V3,  UPNP,  DHCP, NTP, SMTP,. SSH, SSL, IGMP, , , ,), 802.1X, ICMP, ARP, , "]
[null,"PERFIL ONVIF CERTIFICADO","G Y S"]
[null,"ESCALABILIDAD","LA CÁMARA DEBERÁ SER UN SISTEMA ABIERTO A CARGA DE NUEVAS VERSIONES, CARGA DE ARCHIVOS POR MEDIO DE FTP Y CORREO ELECTRÓNICO. "]
[null,"ALMACENAMIENTO LOCAL","MEDIANTE TARJETAS SD Ó SDHC Ó SDXC, MÍNIMO DE 32GB "]
[null,"SEGURIDAD","DEBERÁ PERMITIR USO DE CONTRASEÑA, , CIFRADO HTTPS, CONTROL DE ACCESO A RED IEEE 802.1X.  "]
[null,"ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES","INCORPORADAS O MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO. 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS"]
[null,"PUERTOS","RJ-45 (10/100BASE-T)"]
[null,"ENTRADA DE PODER","POWER OVER ETHERNET. INCLUYE INYECTOR PoE+"]
[null,"MÁX. VELOCIDAD DE PANEO","300°/SEG"]
[null,"MÁX. VELOCIDAD DE INCLINACIÓN","140°/SEG"]
[null,"CERTIFICACIONES","FCC, UL Y CE"]
[null,"TEMPERATURA DE OPERACIÓN","- 20°C HASTA 50°C"]
[null,"TIPO DE MONTAJE","EN POSTE CON ADAPTACIÓN A ROSCA SEGÚN DISEÑO ESU"]
[null,"GARANTÍA","TRES (3) AÑOS DE FABRICA"]
[null,"INCLUYE ","MIDSPAN Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN."]
[]
[null,"MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA"]
[null,"DESCRIPCION","REQUERIDO","OFERTADO"]
[null,"MARCA","INDICAR"]
[null,"REFERENCIA","INDICAR"]
[null,"INTERFAZ E/S ","6 X PUERTOS E/S CONFIGURABLES\n1 X RELEE FORMATO C"]
[null,"CONECTORES ","1X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX\nBLOQUE DE TERMINALES: 1XDC ENTRADA, 1XDC SALIDA, 6X ENTRADAS/SALIDAS"]
[null,"SEGURIDAD ","PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPS , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X, AUTENTICACIÓN DIGEST\n1X RELEE"]
[null,"PROTOCOLOS COMPATIBLES ","TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IPV4, IPV6, FTP,  HTTP, HTTPS, DNS, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, QOS, SNMP V2C/V3, UPNP, DHCP, NTP, SMTP, , SSL, 802.1X, ICMP, ARP"]
[null,"ACTIVADORES DE EVENTO","DETECCIÓN DE TAMPER, PERDIDA DE RED, SEÑAL DE ENTRADA, SALIDAS Y RELEES"]
[null,"ACCIONES DE EVENTO ","NOTIFICACIÓN VIA EMAIL, HTTP, HTTPS Y TCP, LED DE ESTADO DEL PUERTO DE SALIDA."]
[null,"MEMORIA ","256 MB RAM, 256 MB FLASH"]
[null,"ALIMENTACIÓN"," 8–28 V CC MÁX. 26 W / ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF TIPO 1 CLASE 3 "]
[null,"INCLUYE","CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA VERIFICAR APERTURA DE PUERTA Y AUSENCIA DE ENERGÍA"]
[null,"GARANTIA","TRES (3) AÑOS DE FABRICA"]
[null,"INCLUYE ","MIDSPAN Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN."]
[]
[null,"SWITCH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV"]
[null,"DESCRIPCION","REQUERIDO","OFERTADO"]
[null,"MARCA","INDICAR"]
[null,"REFERENCIA","INDICAR"]
[null,"GESTIÓN","CAPA 2 – ADMINISTRABLE. DEBE PERMITIR LA CONFIGURACIÓN DE TOPOLOGÍA DE RED, Y REGISTRAR HISTÓRICOS DE CONSUMOS."]
[null,"PUERTOS","8x10M/100M/1G RJ45 PoE Port + 2xGE RJ45/SFP (Opcional puerto de consola)"]
[null,"CONECTOR MINI-GBIC","EN CASO DE REQUERIRSE DEBEN ESTAR INCLUIDOS SEGÚN DISEÑO"]
[null,"DESEMPEÑO","20 GBPS"]
[null,"CAPACIDAD DE FORWARDING","14.88 MPPS"]
[null,"DIRECCIONES MAC","8K"]
[null,"TRAMAS JUMBO","9600 BYTES"]
[null,"GESTION","SNMP, RMON, DHCP, LOG DE ERRORES Y EVENTOS, INTERFAZ WEB Y TELNET, PORT MIRRORING, LLDP, CDP, NTP"]
[null,"CARACTERÍSTICAS CAPA DOS","SPANNING TREE (STP, RSTP, MSTP), VLAN (802.1Q VLAN 4096 VLAN IDs), TRUNKING (IEEE 802.3ad LACP, STATIC), IGMP Snooping (v1/v2/v3) "]
[null,"CARACTERÍSTICAS CAPA TRES","IP HOST TABLE, IPv4/v6 ENRUTAMIENTO ESTÁTICO, ARP ESTÁTICO, SERVIDOR DHCP"]
[null,"FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN","VISTA GRAFICA DE LA TOPOLOGÍA DE RED\nINTEGRACIÓN A GOOGLE MAP PARA CCTV EN EXTERIORES\n MONITOREO DE TRAFICO EN SUS PUERTOS"]
[null,"SEGURIDAD","EN PUERTO (BASADO EN MAC), IEEE802.1X, ACL, AUTENTICACIÓN POR RADIUS, DDoS PREVENTION, HTTPS, SSL Y SSH"]
[null,"CALIDAD DE SERVICIO","CoS, IPv4 QoS, IPv6 QoS"]
[null,"MÁXIMO CONSUMO POTENCIA ","150 W"]
[null,"TEMPERATURA DE OPERACIÓN","0°C A 40°C"]
[null,"INCLUYE","CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO."]
[null,"GARANTIA ","TRES (3) AÑOS DE FABRICA"]
[null,"INCLUYE","TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN"]
[]
[null,"UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO"]
[null,"DESCRIPCION","REQUERIDO","OFERTADO"]
[null,"MARCA","INDICAR"]
[null,"REFERENCIA","INDICAR"]
[null,"TOPOLOGÍA","ONLINE, DOBLE-CONVERSIÓN"]
[null,"POTENCIA","1000/900 (W/VA)"]
[null,"BYPASS","BYPASS AUTOMÁTICO"]
[null,"EFICIENCIA",">95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE"]
[null,"FACTOR DE POTENCIA",0.8]
[null,"CONECTORES DE SALIDA","(4) NEMA 5-15R"]
[null,"VOLTAJE DE ENTRADA","80-144 VAC"]
[null,"PUERTOS DE COMUNICACIÓN","(1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45"]
[null,"AUTONOMÍA ","MÍNIMO DE  TREINTA (30) MINUTOS"]
[null,"GARANTÍA","TRES (3) AÑOS DE FABRICA"]
[null,"INCLUYE","CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN."]
[]
[null,"GABINETE DE EQUIPOS"]
[null,"DESCRIPCION","REQUERIDO","OFERTADO"]
[null,"MATERIAL","LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 "]
[null,"MEDIDAS","MEDIDAS EXTERNAS 576MM DE ANCHO X 538MM DE ALTO X 530 MM DE PROFUNDIDAD (ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE LA CÁMARA)"]
[null,"SISTEMA DE FIJACION","4 OJALES, A POSTE ACERO INOX "]
[null,"PINTURA","ELECTROSTÁTICA"]
[null,"TIPO","METÁLICO INOXIDABLE PARA INTEMPERIE. FABRICADO CUMPLIENDO LA NORMA NEMA 4X, TECHO INCLINADO, PARA EVITAR EMPACAMIENTO DE AGUA Y ALOJAMIENTO DE POLVO"]
[null,"ACCESORIOS","KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO, MULTITOMA, 1 BREAKER DE 2 X 20  LG, 1 BREAKER DE 1 X 20,  TOMA ELÉCTRICA TIPO LEVITON GRADO COMERCIAL"]
[null,"INCLUYE","DOBLE FONDO, ORGANIZADORES Y CABLES DE CONEXIÓN, MARCACIÓN ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SUPRESORES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO.\nESPACIAMIENTO INTERNO: MÍNIMO DOS DIVISIONES INTERNAS PERFORADAS PARA UBICACIÓN DE FUENTES, TRANSCEIVER Y DEMÁS.\nDENTRO DE LA CAJA SE INSTALARÁN TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL, DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA SU INSTALACIÓN, LA CAJA ESTARÁ UBICADA EN LA PARTE ALTA DE LOS POSTES.\nCOMPONENTES ELÉCTRICOS INTERNOS BARRAJE EN L DE 2 X 2 CM EN PARED DEL GABINETE, 1 BREAKER DE 2X20, 1 BREAKER 1X20, ESPACIO PARA 1 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 Y 110 60 HZ SALIDA 110 V 60 HZ POTENCIA 1 KVA, 3 TOMAS ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN, (1) RIEL OMEGA, (1) RELEVO 110 VAC, (1) TERMOSTATO DE ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES ACTIVACIÓN PARAMETRIZABLE ENTRE 0 A 60 °C DE RIEL OMEGA, MICRO SWITCH DE PALANCA (SENSOR DE APERTURA DE GABINETE), 5 BORNERAS DE CONEXIÓN, (2) MULTITOMAS DE REGULADA FASE, NEUTRO Y TIERRA DE MÍNIMO 4 SALIDAS CADA UNA CON FUSIBLE E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO.\nLA CAJA DEBE SER TIPO INTEMPERIE, QUE IMPIDA EL INGRESO DE LÍQUIDOS AL INTERIOR, TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS CÁMARAS, AL IGUAL QUE EL CHASIS DE LAS CAJAS DEBERÁN IR ATERRIZADAS; SE DEBE GARANTIZAR UN SISTEMA QUE PERMITA QUE LA TEMPERATURA INTERNA DEL GABINETE SEA LA ADECUADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA SEA POR EXTRACCIÓN O AISLAMIENTO TÉRMICO. PUERTA FRONTAL CON CERRADURA CUARTO DE VUELTA LLAVE TRIANGULAR."]
[]
[null,"Nombre del Representante Legal ___________________________________________"]
[null,"C. C. No.________________________________________________________________"]
[null,"Dirección de correo_______________________________________________________"]
[null,"Dirección electrónica______________________________________________________"]
[null,"Ciudad__________________________________________________________________"]
[]
[]
[null,"___________________________________________________"]
[null,"(Firma del Representante Legal)"]