{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Anexo No. 7"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":72},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Anexo No. 7","index":0,"n_rows":880,"n_cols":5,"rows_kept":880,"merged":[[1,1,1,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,12,2],[15,2,16,2],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[129,2,129,3],[130,2,130,3],[148,2,148,3],[149,2,149,3],[151,2,151,3],[152,2,152,3],[153,2,153,3],[156,2,156,3],[159,2,159,3],[160,2,160,3],[161,2,161,3],[182,2,182,3],[183,2,183,3],[184,2,184,3],[185,2,185,3],[188,2,188,3],[189,2,189,3],[190,2,190,3],[200,2,200,3],[207,2,207,3],[208,2,208,3],[209,2,209,3],[210,2,210,3],[211,2,211,3],[212,2,212,3],[214,2,214,3],[222,2,222,3],[224,2,224,3],[225,2,225,3],[226,2,226,3],[227,2,227,3],[228,2,228,3],[229,2,229,3],[230,2,230,3],[237,2,237,3],[238,2,238,3],[239,2,239,3],[242,2,242,3],[243,2,243,3],[244,2,244,3],[247,2,247,3],[248,2,248,3],[249,2,249,3],[254,2,254,3],[255,2,255,3],[256,2,256,3],[257,2,257,3],[271,2,271,3],[272,2,272,3],[273,2,273,3],[291,2,291,3],[292,2,292,3],[293,2,293,3],[309,2,309,3],[310,2,310,3],[314,2,314,3],[315,2,315,3],[319,2,319,3],[322,2,322,3],[325,2,325,3],[327,2,327,3],[328,2,328,3],[329,2,329,3],[330,2,330,3],[332,2,332,3],[333,2,333,3],[334,2,334,3],[335,2,335,3],[336,2,336,3],[337,2,337,3],[338,2,338,3],[347,2,347,3],[348,2,348,3],[349,2,349,3],[358,2,358,3],[359,2,359,3],[360,2,360,3],[366,2,366,3],[367,2,367,3],[368,2,368,3],[374,2,374,3],[375,2,375,3],[376,2,376,3],[382,2,382,3],[384,2,384,3],[385,2,385,3],[386,2,386,3],[387,2,387,3],[392,2,392,3],[393,2,393,3],[394,2,394,3],[402,2,402,3],[403,2,403,3],[404,2,404,3],[407,2,407,3],[408,2,408,3],[409,2,409,3],[429,2,429,3],[430,2,430,3],[431,2,431,3],[434,2,434,3],[435,2,435,3],[436,2,436,3],[450,2,450,3],[451,2,451,3],[452,2,452,3],[466,2,466,3],[467,2,467,3],[468,2,468,3],[482,2,482,3],[483,2,483,3],[484,2,484,3],[505,2,505,3],[506,2,506,3],[507,2,507,3],[516,2,516,3],[517,2,517,3],[518,2,518,3],[524,2,524,3],[525,2,525,3],[526,2,526,3],[533,2,533,3],[534,2,534,3],[535,2,535,3],[543,2,543,3],[544,2,544,3],[545,2,545,3],[562,2,562,3],[563,2,563,3],[564,2,564,3],[571,2,571,3],[572,2,572,3],[573,2,573,3],[577,2,577,3],[578,2,578,3],[579,2,579,3],[587,2,587,3],[588,2,588,3],[589,2,589,3],[591,2,591,3],[592,2,592,3],[593,2,593,3],[598,2,598,3],[599,2,599,3],[600,2,600,3],[603,2,603,3],[604,2,604,3],[605,2,605,3],[606,2,606,3],[613,2,613,3],[614,2,614,3],[615,2,615,3],[617,2,617,3],[618,2,618,3],[625,2,625,3],[626,2,626,3],[631,2,631,3],[632,2,632,3],[643,2,643,3],[651,2,651,3],[652,2,652,3],[653,2,653,3],[656,2,656,3],[657,2,657,3],[658,2,658,3],[659,2,659,3],[662,2,662,3],[663,2,663,3],[664,2,664,3],[666,2,666,3],[667,2,667,3],[668,2,668,3],[670,2,670,3],[671,2,671,3],[672,2,672,3],[674,2,674,3],[675,2,675,3],[676,2,676,3],[678,2,678,3],[679,2,679,3],[680,2,680,3],[681,2,681,3],[682,2,682,3],[688,2,688,3],[689,2,689,3],[690,2,690,3],[691,2,691,3],[697,2,697,3],[698,2,698,3],[699,2,699,3],[700,2,700,3],[725,2,725,3],[726,2,726,3],[730,2,730,3],[734,2,734,3],[739,2,739,3],[744,2,744,3],[749,2,749,3],[750,2,750,3],[756,2,756,3],[757,2,757,3],[758,2,758,3],[759,2,759,3],[760,2,760,3],[762,2,762,3],[763,2,763,3],[769,2,769,3],[773,2,773,3],[774,2,774,3],[777,2,777,3],[778,2,778,3],[779,2,779,3],[781,2,781,3],[783,2,783,3],[784,2,784,3],[785,2,785,3],[786,2,786,3],[797,2,797,3],[800,2,800,3],[806,2,806,3],[807,2,807,3],[808,2,808,3],[809,2,809,3],[810,2,810,3],[812,2,812,3],[815,2,815,3],[818,2,818,3],[824,2,824,3],[826,2,826,3],[832,2,832,3],[834,2,834,3],[835,2,835,3],[836,2,836,3],[841,2,841,3],[842,2,842,3],[847,2,847,3],[857,2,857,3],[860,2,860,3],[861,2,861,3],[862,2,862,3],[864,2,864,3],[870,2,870,3],[871,2,871,3],[872,2,872,3],[874,2,874,3]]}
[]
[null,"ANEXO No. 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\nDISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL."]
[]
[null,null,"CCTV"]
[null,1,"CÁMARA PANORÁMICA 360°",null,"OFRECIDO"]
[null,"1.1","MARCA"]
[null,"1.2","REFERENCIA"]
[null,"1.3","DEBE SER UNA CÁMARA IP PTZ MÁS ACCESORIO PANORÁMICO MÍNIMO DE 4 SENSORES. LA CÁMARA Y ACCESORIO DEBEN SER COMPATIBLES (POR FABRICANTE) Y ACOPLARSE COMO UN SOLO ELEMENTO."]
[null,"1.4","EL ACCESORIO PANORÁMICO DEBE CUBRIR UNA VISIÓN COMPLETA DE 360° PERMANENTE, CAPTURANDO TODOS LOS DETALLES DE MOVIMIENTO HORIZONTAL / VERTICAL. DONDE AL DAR UN SOLO CLIC O MARCAR UN RECUADRO EN LA VISTA DE 360 GRADOS, SE DEBE ACTIVAR EL MOVIMIENTO DE LA PTZ PARA ACERCAR A UN EVENTO ESPECÍFICO."]
[null,"1.5","LA PTZ DEBE TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 2 MEGAPÍXELES, QUE DEBE CUMPLIR LAS FUNCIONES DE PAN/TILT/ZOOM"]
[null,"1.6","DEBEN ESTAR EQUIPADAS CON UN PUERTO ETHERNET RJ45 10BASE-T/100BASE-TX"]
[null,"1.7","RANGO DE OPERACIÓN","DÍA / NOCHE AUTOMÁTICO EN PTZ,"]
[null,"1.8",null,"DÍA EN EL ACCESORIO"]
[null,"1.9","SENSOR DE IMAGEN","PTZ: 1/1.8 A 1/3\"\nACCESORIO PANORÁMICO: MÍNIMO CUATRO (4) SENSORES 1/1.8 A 1/3\" \nAMBOS CASOS CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO"]
[null,"1.10","COMPRESIÓN","H.264 Y/O H.265"]
[null,"1.11","RESOLUCIÓN ","PTZ MÍNIMO: 1920X1080"]
[null,"1.12",null,"ACCESORIO: 8 MEGAPÍXELES TOTAL SENSORES"]
[null,"1.13","FUNCIONAMIENTO","OUTDOOR"]
[null,"1.14","TIPO DE ESCANEO","PROGRESIVO"]
[null,"1.15","ILUMINACIÓN MÍNIMA","PTZ:\nCOLOR 0.3 LUX O MEJOR\nB/W: 0.03 LUX O MEJOR\nACCESORIO.\nCOLOR 0.3 LUX O MEJOR\nB/W: 0.03 LUX O MEJOR"]
[null,"1.16","POSICIONES PREDEFINIDAS (PRESETS)","MÍNIMO 90"]
[null,"1.17","VELOCIDAD MANUAL PAN DE LA PTZ","MÍNIMO 120 GRADOS/SEG. "]
[null,"1.18","VELOCIDAD MANUAL TILT DE LA PTZ","MÍNIMO 120 GRADOS /SEG."]
[null,"1.19","RANGO MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LA PTZ","360 GRADOS"]
[null,"1.20","RANGO MOVIMIENTO VERTICAL DE LA PTZ ","180 GRADOS Y GIRO AUTOMÁTICO EN EL CENTRO EVITANDO QUE SE VISUALICEN LAS IMÁGENES INVERTIDAS"]
[null,"1.21","DEBE TENER","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN\nFILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN"]
[null,"1.22","NÚMERO DE STREAMING DE VIDEO","MÍNIMO (3) TRES CONFIGURABLE ASÍ:\nPTZ\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL 1920X1080, A 30 FPS.\n2. PARA ALMACENAMIENTO 1920X1080 A 15 FPS.\n3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS.\nACCESORIO:\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL A MÁXIMA RESOLUCIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE SENSORES, Y MÁXIMA CAPACIDAD DE FPS.\n2. PARA ALMACENAMIENTO A MÍNIMO 3,1 MEGAPÍXELES (DE LA SUMA DE LOS SENSORES) A 15 FPS.\n3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD.\nNOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SEA DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"1.23","MEMORIA DE RESPALDO LOCAL","PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO.  (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) \nCUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL.\nRESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS.\nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA"]
[null,"1.24","WDR","PTZ: COMO MÍNIMO 120 DB REAL\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALES "]
[null,"1.25","ZOOM COMPUESTO","MÍNIMO 30 X ÓPTICO Y MÍNIMO 12 X DIGITAL"]
[null,"1.26","DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS","CRUCE DE  LÍNEA.\nOBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA.\nAUTO SEGUIMIENTO (AUTOTRAKING)."]
[null,"1.27","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF"]
[null,"1.28","CERTIFICACIÓN","IP 66, IK10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"1.29","PROTOCOLOS DE RED","IPV4/V6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP."]
[null,2,"CÁMARA TIPO 1 - BULLET",null,"OFRECIDO"]
[null,"2.1","MARCA"]
[null,"2.2","REFERENCIA"]
[null,"2.3","TIPO","FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING."]
[null,"2.4","LENTE ","DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL  MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. \nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"2.5","ILUMINACIÓN MÍNIMA","COLOR: 0,01 LUX O MEJOR\nB/N: 0,04 LUX O MEJOR"]
[null,"2.6","WDR","120 DB\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALES."]
[null,"2.7","RESOLUCIÓN","1920 × 1080 @ 60FPS"]
[null,"2.8","FORMATO SENSOR DE IMAGEN","1/1.8 A 1/3 \""]
[null,"2.9","DEBE TENER","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN\nFILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN"]
[null,"2.10","FORMATO DE VIDEO","H.264  Y/O H.265"]
[null,"2.11","STREAMING DE VIDEO","MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ:\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL Y ALMACENAMIENTO 2MPX, A 30 FPS.\n2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS.\nNOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"2.12","MEMORIA DE RESPALDO LOCAL","PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO.  (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) \nCUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL.\nRESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS.\nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA."]
[null,"2.13","DÍA Y NOCHE","FILTRO INFRARROJO"]
[null,"2.14","SEGURIDAD DE RED","HTTPS"]
[null,"2.15","DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS","CRUCE LÍNEA.\nOBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA.\nDETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO\nDETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO\nDETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA"]
[null,"2.16","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"2.17","SOPORTES","DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN. "]
[null,3,"CÁMARA TIPO 2 - MINIDOMO",null,"OFRECIDO"]
[null,"3.1","MARCA"]
[null,"3.2","REFERENCIA"]
[null,"3.3","TIPO","FIJA INTEMPERIE. TIPO MINIDOMO"]
[null,"3.4","LENTE ","DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL  MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. \nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"3.5","ILUMINACIÓN MÍNIMA","COLOR: 0,01 LUX O MEJOR\nB/N: 0,04 LUX O MEJOR"]
[null,"3.6","WDR","120 DB\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALE"]
[null,"3.7","RESOLUCIÓN","1920 × 1080 @ 60FPS"]
[null,"3.8","FORMATO SENSOR DE IMAGEN","1/1.8 A 1/3\""]
[null,"3.9","DEBE TENER","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN\nFILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN"]
[null,"3.10","FORMATO DE VIDEO","H.264 Y/O H.265"]
[null,"3.11","STREAMING DE VIDEO","MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ:\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL Y ALMACENAMIENTO 1920 × 1080, A 30 FPS.\n2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS.\nNOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"3.12","MEMORIA DE RESPALDO LOCAL","PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) \nCUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL.\nRESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS.\nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA."]
[null,"3.13","DÍA Y NOCHE","FILTRO REAL INFRARROJO MECÁNICO DE CORTE DÍA/NOCHE "]
[null,"3.14","ILUMINADOR INFRARROJO INTERNO","INTEGRADA MÍNIMO 30 METROS CON CERO (0) LUX  "]
[null,"3.15","SEGURIDAD DE RED","HTTPS"]
[null,"3.16","DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS","OBJETOS CRUZANDO LÍNEA.\nOBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA.\nDETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO\nDETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO\nDETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA"]
[null,"3.17","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"3.18","SOPORTES","DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN. "]
[null,4,"CÁMARA TIPO 3 - RECONOCIMIENTO FACIAL",null,"OFRECIDO"]
[null,"4.1","MARCA"]
[null,"4.2","REFERENCIA"]
[null,"4.3","CÁMARAS FIJAS EXTERNAS SEGURIDAD CIUDADANA."]
[null,"4.4","TIPO","FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING."]
[null,"4.5","LENTE ","DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL  MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. \nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"4.6","ILUMINACIÓN MÍNIMA","COLOR: 0,008 LUX O MEJOR\nB/N: 0,001 LUX O MEJOR"]
[null,"4.7","WDR","120 DB\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALES."]
[null,"4.8","RESOLUCIÓN","2560 × 1440"]
[null,"4.9","FORMATO SENSOR DE IMAGEN","1/1.8 A 1/3 \""]
[null,"4.10","DEBE TENER","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN"]
[null,"4.11","FORMATO DE VIDEO","H.264  Y/O H.265"]
[null,"4.12","STREAMING DE VIDEO","MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ:\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL  DE 2MPX O 4MPX, A 30 FPS.\n2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS.\nNOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO"]
[null,"4.13","MEMORIA DE RESPALDO LOCAL","PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO.  (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) \nCUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL.\nRESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS.\nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA."]
[null,"4.14","DÍA Y NOCHE","FILTRO INFRARROJO"]
[null,"4.15","SEGURIDAD DE RED","HTTPS"]
[null,"4.16","DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS","CRUCE LÍNEA.\nOBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA.\nDETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO\nDETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO\nDETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA"]
[null,"4.17","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"4.18","SOPORTES","DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN. "]
[null,5,"CÁMARAS TIPO PTZ ",null,"OFRECIDO"]
[null,"5.1","MARCA"]
[null,"5.2","REFERENCIA"]
[null,"5.3","CÁMARA TIPO 2, CON IR, PARA AMBIENTES DE POCA LUZ."]
[null,"5.4","RANGO DE OPERACIÓN","DÍA / NOCHE CAMBIO AUTOMÁTICO."]
[null,"5.5","FORMATO SENSOR DE IMAGEN","1/1.8” A 1/3\" CMOS"]
[null,"5.6","SALIDA DE VÍDEO","IP"]
[null,"5.7","RESOLUCIÓN DE SALIDA","1920 X 1080"]
[null,"5.8","FUNCIONAMIENTO","OUTDOOR PTZ"]
[null,"5.9","TIPO DE ESCANEO","PROGRESIVO"]
[null,"5.10","ILUMINACIÓN MÍNIMA","COLOR: 0,01 LUX O MEJOR\nB/N: 0,04 LUX O MEJOR"]
[null,"5.11","POSICIONES PREDEFINIDAS (PRESETS)","MÍNIMO 90"]
[null,"5.12","MOVIMIENTO HORIZONTAL","360 GRADOS    "]
[null,"5.13","MOVIMIENTO VERTICAL","180 GRADOS, GIRO AUTOMÁTICO EN EL CENTRO EVITANDO QUE SE VISUALICEN LAS IMÁGENES INVERTIDAS"]
[null,"5.14","VELOCIDAD DE PAN (HORIZONTAL)","RANGO ENTRE:\nUMBRAL MÍNIMO 0.5 GRADOS/SEG O INFERIOR\nUMBRAL MÁXIMO 120 GRADOS/SEG O SUPERIOR"]
[null,"5.15","VELOCIDAD TILT (VERTICAL)","RANGO ENTRE:\nUMBRAL MÍNIMO 0.5 GRADOS/SEG O INFERIOR\nUMBRAL MÁXIMO 90 GRADOS/SEG O SUPERIOR"]
[null,"5.16","DEBE TENER ","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN\nFILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN"]
[null,"5.17","WDR","COMO MÍNIMO 120 DB REAL\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALES"]
[null,"5.18","ZOOM COMPUESTO","MÍNIMO 30 X ÓPTICO Y MÍNIMO 16 X DIGITAL"]
[null,"5.19","COMPRESIÓN DE VIDEO ","H.264 Y/O H.265"]
[null,"5.20","STREAMING DE VIDEO","MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO ASÍ:\n1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL 1920X1080, A 60 FPS.\n2. PARA ALMACENAMIENTO 1920X1080 A 30 FPS, CONFIGURADO PARA RECONOCIMIENTO.\n3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS.\nNOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SEA DETECTADA LA PIXELACIÓN, PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO."]
[null,"5.21","MEMORIA DE RESPALDO LOCAL","PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO.  (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) \nCUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL.\nRESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS.\nEL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA.\n"]
[null,"5.22","DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS","OBJETOS CRUZANDO LÍNEA\nOBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA\n AUTO SEGUIMIENTO (AUTOTRACKING)\n DETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO\n DETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO"]
[null,"5.23","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF,  VERIFICABLE EN: WWW.ONVIF.ORG"]
[null,"5.24","CERTIFICACIÓN","IP 66, IK10, UL O C E (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"5.25","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,6,"CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE",null,"OFRECIDO"]
[null,"6.1","MARCA"]
[null,"6.2","REFERENCIA"]
[null,"6.3","MÍNIMA  RESOLUCIÓN","2048*12000 "]
[null,"6.4","ANCHO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO SOPORTADO","≤4000 MM"]
[null,"6.5","ALTURA DEL CHASIS DEL VEHÍCULO SOPORTADO","≥60 MM"]
[null,"6.6","FORMATO DE IMAGEN","BMP y/o JPEG"]
[null,"6.7","CONSUMO DE ENERGÍA","MENOR DE 500W, 110 Y/O  220V AC "]
[null,"6.8","TEMPERATURA DE TRABAJO"," -10°C~60°C "]
[null,"6.9","PROTECCIÓN","IP68"]
[null,"6.10","CAPACIDAD DE CARGA","MÍNIMO 55000 LBS"]
[null,"6.11","FOV","≥180°"]
[null,7,"CÁMARA LPR ",null,"OFRECIDO"]
[null,"7.1","MARCA"]
[null,"7.2","REFERENCIA"]
[null,"7.3","ALCANCE ","SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS, CON CAPTURA RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESCENA CONTROLADA Y CON  INSTALACIÓN FIJA."]
[null,"7.4","LICENCIAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.","SEGÚN LAS CANTIDADES DEL PROYECTO EN CUANTO A LPR, SE REQUIEREN LICENCIAS DE  ADMINISTRADOR CENTRAL,  ADMINISTRADOR LOCAL Y PARA LOS SISTEMAS A INSTALAR."]
[null,"7.5","APLICACIONES","LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN."]
[null,"7.6","FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS","DE MANERA CONTINÚA SIN INTERRUPCIONES DURANTE LAS VEINTE CUATRO (24) HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO."]
[null,"7.7","EQUIPOS ACTIVOS MENORES","EN LA SOLUCIÓN DEBE CONTEMPLAR TODOS LOS EQUIPOS PARTICULARES QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA COMO SWITCH Y/O ROUTERS."]
[null,"7.8","APERTURA","APERTURA MÍNIMA DE UN (1) CARRIL"]
[null,"7.9","REPORTES","EXTRAER REPORTES DE CONSULTAS CENTRALIZADAS, PARA LO CUAL APLICACIÓN DEL SISTEMA DEBE PERMITIR: BÚSQUEDA POR PLACAS, DEBE ENTREGAR LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA, HORA, FOTOGRAFÍA DE DEL VEHÍCULO Y SU PLACA."]
[null,"7.10","TIPO SENSOR","FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING."]
[null,"7.11","ILUMINACIÓN MÍNIMA","COLOR: 0,01LUX O MEJOR\nB/N: 0,005 LUX O MEJOR"]
[null,"7.12","WDR","120 DB\nNO SE ACEPTAN WDR DIGITALES."]
[null,"7.13","RESOLUCIÓN","1920 × 1080 @ 60FPS"]
[null,"7.14","FORMATO SENSOR DE IMAGEN","1/1.8 A 1/3 \""]
[null,"7.15","DEBE TENER","CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS\nSISTEMA AUTO FOCO\nCONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC\nAUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB\nOBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER)\nTECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN\nFILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN"]
[null,"7.16","FORMATO DE VIDEO","H.264  Y/O H.265"]
[null,"7.17","SEGURIDAD DE RED","HTTPS"]
[null,"7.18","CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN","ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC."]
[null,"7.19","LECTURA DE PLACA EL SISTEMA DEBE GENERAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:","PARA CONSULTA DEBE REVISAR UN LOG, CON LA INFORMACIÓN CONSULTADA\nIMAGEN DE LA PLACA.\nCARACTERES ALFANUMÉRICOS DE LA PLACA IDENTIFICADA.\nFECHA.\nID DEL DISPOSITIVO\nHORA"]
[null,"7.20","DEBE GENERAR REPORTES VISUALES (DATOS E IMÁGENES), IMÁGENES EXPORTABLES (DATOS A EXCEL Y/O DATOS EN FORMATO PDF Y/O SIMILARES)."]
[null,"7.21","LICENCIAMIENTO PERPETUO DEL SOFTWARE."]
[null,"7.22","SOPORTES","DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN. "]
[null,8,"CODIFICADORES DE VIDEO PARA CÁMARAS EXISTENTES DE 32 CH",null,"OFRECIDO"]
[null,"8.1","MARCA"]
[null,"8.2","REFERENCIA"]
[null,"8.3","FORMATO DE VIDEO","H.264  Y/O H.265"]
[null,"8.4","CANALES ","32 CH "]
[null,9,"BRAZO ESCUALIZABLE PARA CÁMARA PANORÁMICA Y/O PTZ",null,"OFRECIDO"]
[null,"9.1","TIPO","LAS VIDEO CÁMARAS SE UBICARÁN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS SUJETAS A LOS POSTES  Y/O EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SEA EL CASO. "]
[null,"9.2","DIMENSIÓN ","DESDE 80CM A 150 CM DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,10,"ESTACIÓN DE TRABAJO CCTV",null,"OFRECIDO"]
[null,"10.1","MARCA"]
[null,"10.2","REFERENCIA"]
[null,"10.3","TECNOLOGÍA PROCESADOR","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS "]
[null,"10.4","VELOCIDAD","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS "]
[null,"10.5","NÚCLEOS","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS "]
[null,"10.6","CACHÉ","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS "]
[null,"10.7","BUS DEL SISTEMA","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS "]
[null,"10.8","MEMORIA RAM","MÍNIMO 4 GB"]
[null,"10.9","TARJETA DE VIDEO","PARA SOPORTE DE MONITOR DUAL, CON MÍNIMO 4GB DE VIDEO RAM INDEPENDIENTE DE LA MEMORIA RAM DEL SISTEMA, RESOLUCIÓN MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080P, DRIVERS CERTIFICADOS PARA EL HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO SOLICITADO."]
[null,"10.10","CAPACIDAD DISCO DURO","MÍNIMO 250 GB"]
[null,"10.11","CONTROLADOR DISCO DURO","SATA"]
[null,"10.12","VELOCIDAD DE ROTACIÓN DISCO DURO","7200 RPM"]
[null,"10.13","TECLADO","ENHANCED (ESPAÑOL)"]
[null,"10.14","CONECTOR","USB"]
[null,"10.15","MOUSE","ÓPTICO DE DOS BOTONES, CON SCROLL CENTRAL USB"]
[null,"10.16","PUERTOS USB ",4]
[null,"10.17","TARJETA DE RED","1 GB EN COBRE RJ 45"]
[null,"10.18","PCI EXPRESS",2]
[null,"10.19","CONTROLADOR DE AUDIO","INTEGRADO"]
[null,"10.20","SOFTWARE LICENCIADO","SI"]
[null,"10.21","SISTEMA OPERATIVO INSTALADO DE FÁBRICA","LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE EN EL MERCADO, INCLUYE MEDIOS DE INSTALACIÓN"]
[null,"10.22","SISTEMA OPERATIVO INSTALADO","SI"]
[null,"10.23","EN LOS AJUSTES DE DISEÑO REALIZADO POR EL CONTRATISTA SE DEBE VALIDAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CPU SIN QUE SE PRESENTE BLOQUEOS O SATURACIONES DE PROCESADOR O MEMORIA RAM. PARA LO CUAL DE SER NECESARIO SE DEBEN HACER LOS AJUSTES O CAMBIOS NECESARIOS EN SOFTWARE Y HARDWARE SI COSTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO"]
[null,"10.24","EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, QUE SEA IMPUTABLE A LA IMPERFECCIÓN O DEFICIENCIA DE LOS MATERIALES O A LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN SU PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE. ADEMÁS, DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DEL SOFTWARE SUMINISTRADO."]
[null,"10.25","EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO DURANTE EL TÉRMINO DE LA GARANTÍA Y VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LOS REPUESTOS (PARTES Y COMPONENTES) QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO LOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TRANSPORTE, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA."]
[null,"10.26","EL CONTRATISTA DEBE HACER EFECTIVA ANTE EL FABRICANTE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES QUE DEBAN SER REMPLAZADAS."]
[null,"10.27","MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS","LAS NECESARIAS POR EL TIEMPO DE GARANTÍA"]
[null,"10.28","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,11,"UPS 1 KVA",null,"OFRECIDO"]
[null,"11.1","MARCA"]
[null,"11.2","REFERENCIA"]
[null,"11.3","TOPOLOGÍA","ONLINE, DOBLE-CONVERSIÓN"]
[null,"11.4","POTENCIA","1000/900 (W/VA)"]
[null,"11.5","BYPASS","BYPASS AUTOMÁTICO"]
[null,"11.6","EFICIENCIA",">95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE"]
[null,"11.7","FACTOR DE POTENCIA",0.8]
[null,"11.8","CONECTORES DE SALIDA","(4) NEMA 5-15R"]
[null,"11.9","VOLTAJE DE ENTRADA","80-144 VAC"]
[null,"11.10","PUERTOS DE COMUNICACIÓN","(1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45"]
[null,"11.11","AUTONOMÍA","MÍNIMO DE TREINTA (30) MINUTOS"]
[null,12,"GABINETE PARA EQUIPOS ACTIVOS DE  CÁMARA ",null,"OFRECIDO"]
[null,"12.1","MATERIAL","LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 "]
[null,"12.2","MEDIDAS","MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS DE 500MM DE ANCHO X 535MM DE ALTO X 530 MM DE PROFUNDIDAD (ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE LA CÁMARA)"]
[null,"12.3","SISTEMA DE FIJACIÓN","4 OJALES, A POSTE ACERO INOX FIJACIÓN AL GABINETE EXTERNA "]
[null,"12.4","PINTURA","ELECTROSTÁTICA"]
[null,"12.5","TIPO","METÁLICO INOXIDABLE PARA INTEMPERIE. FABRICADO CUMPLIENDO LA NORMA NEMA 4X, TECHO INCLINADO, PARA EVITAR EMPACAMIENTO DE AGUA Y ALOJAMIENTO DE POLVO"]
[null,"12.6","ACCESORIOS","KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO, MULTITOMA,1 BREAKER DE 2 X 20  LG, 1 BREAKER DE 1 X 20,  TOMA ELÉCTRICA TIPO LEVITON GRADO COMERCIAL"]
[null,13,"REUBICACIÓN CÁMARA EXISTENTE PATIO",null,"OFRECIDO"]
[null,"13.1","SE DEBE REALIZAR EL DESMONTE DE UNA CÁMARA EXISTENTE TIPO BALA HIKVISION TURBO HD PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN EN EL LUGAR DETERMINADO EN LAS VISITAS TÉCNICAS, PARA ESTO EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES DE FIJACIÓN Y COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO."]
[null,null,"VIDEOWALL"]
[null,14,"MONITOR PARA  VIDEO WALL  55\"",null,"OFRECIDO"]
[null,"14.1","MARCA"]
[null,"14.2","REFERENCIA"]
[null,"14.3","TIPO","TIPO DE SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: DEBE PERMITIR CONFIGURACIÓN VIDEO WALL, (1 FULL SCREEN) CONECTADO DIRECTAMENTE A UNA ESTACIÓN DE TRABAJO"]
[null,"14.4","NUMERO DE MÓDULOS: DE ACUERDO A CADA LUGAR NXN INCLUIDOS SOPORTES"]
[null,"14.5","TECNOLOGÍA","LED"]
[null,"14.6","PANTALLA O SOBRE POSICIÓN DE PELÍCULA","ANTI REFLECTIVA"]
[null,"14.7","RESOLUCIÓN","FULL HD 1920 X 1080P"]
[null,"14.8","TAMAÑO DEL MONITOR","MÍNIMO 55\" DIAGONAL"]
[null,"14.9","CONEXIONES DE ENTRADA","DVI V/O HDMI V/O DB15"]
[null,"14.10","MONTAJE Y HERRAJE","DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,"14.11","GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO","A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE INSTALACIÓN"]
[null,"14.12","ANGULO DE VISIÓN 178°/178°"]
[null,"14.13","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,"14.14","(GAP) IGUAL O MENOR A 8 MM"]
[null,"14.15","SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CON SU CORRECTA VERTICALIDAD DE LOS MÓDULOS. SI POSTERIORMENTE CEDEN LOS SOPORTES O MÓDULOS SUFREN DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN O SUJECIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA."]
[null,"14.16","ADECUACIÓN SE DEBE REALIZAR LA ADECUACIÓN NECESARIA DEL ÁREA ASIGNADA PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN, CON EL FIN DE DEJAR EN LAS MEJORES CONDICIONES ESTÉTICAS"]
[null,"14.17","DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONANDO."]
[null,15,"MONITOR OPERADOR CCTV",null,"OFRECIDO"]
[null,"15.1","MARCA"]
[null,"15.2","REFERENCIA"]
[null,"15.3","TECNOLOGÍA","LED"]
[null,"15.4","PANTALLA O SOBRE POSICIÓN DE PELÍCULA","ANTI REFLECTIVA"]
[null,"15.5","RESOLUCIÓN","FULL HD 1920 X 1080P"]
[null,"15.6","TAMAÑO DEL MONITOR","ENTRE 21 A 24\" DIAGONAL"]
[null,"15.7","CONEXIONES DE ENTRADA","PC Y/O DVI Y/O HDMI"]
[null,"15.8","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,16,"CONTROLADOR DE VIDEO WALL  3X1 O 4X1 0 2X2",null,"OFRECIDO"]
[null,"16.1","MARCA"]
[null,"16.2","REFERENCIA"]
[null,"16.3","MATRIZ FÍSICA","CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA CONTROLADOR DE VIDEO FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN.  "]
[null,"16.4","MONITOREO Y CONTROL","DEBERÁ SER SOBRE UNA TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR (MATRIZ VIRTUAL - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN). SE HARÁ LOCALMENTE PERMITIENDO LA ADMINISTRACIÓN DESDE LAS ESTACIONES DE TRABAJO AL VIDEOWALL"]
[null,17,"CONTROLADOR DE VIDEO WALL  2X1",null,"OFRECIDO"]
[null,"17.1","MARCA"]
[null,"17.2","REFERENCIA"]
[null,"17.3","MATRIZ FÍSICA","CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA CONTROLADOR DE VIDEO FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN.  "]
[null,"17.4","MONITOREO Y CONTROL","DEBERÁ SER SOBRE UNA TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR (MATRIZ VIRTUAL - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN). SE HARÁ LOCALMENTE PERMITIENDO LA ADMINISTRACIÓN DESDE LAS ESTACIONES DE TRABAJO AL VIDEOWALL"]
[null,18,"JOYSTICK DE OPERACIÓN",null,"OFRECIDO"]
[null,"18.1","MARCA"]
[null,"18.2","REFERENCIA"]
[null,"18.3","DEBE TENER COMPATIBLE","PARA EL CONTROL DE TODAS LAS CÁMARAS"]
[null,"18.4","SELECCIÓN DE CÁMARAS Y MONITORES","DEBE PERMITIR SELECCIONAR CÁMARAS Y MONITORES, O POSEER UN SISTEMA INTUITIVO Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USO DEL OPERADOR, QUE PERMITA ELEGIR LA CÁMARA Y EN QUE MONITOR SE VISUALIZARÁ."]
[null,"18.5","DEBE FUNCIONAR TOTALMENTE COMPATIBLE","CON LA SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE OFERTADA"]
[null,"18.6","CONTROL EN TIEMPO REAL","PAN, TILT, ZOOM, IRIS Y FOCO"]
[null,null,"CONECTIVIDAD"]
[null,19,"SWITCH POE 8 PUERTOS ",null,"OFRECIDO"]
[null,"19.1","MARCA"]
[null,"19.2","REFERENCIA"]
[null,"19.3","PUERTOS COBRE Y FIBRA","8 PUERTOS 10/100 EN COBRE Y 2 PUERTOS GIGA SFP O 8 SFP+"]
[null,"19.4","QOS (CALIDAD DE SERVICIO)","SOPORTADA"]
[null,"19.5","ACLS","CAPA 2"]
[null,"19.6","PUERTO DE CONSOLA","CON CABLE DE CONEXIÓN "]
[null,"19.7","SOPORTE TÉCNICO","INCLUIDO"]
[null,"19.8","ACCESORIOS","LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO"]
[null,"19.9","NORMAS SOPORTADAS","IEEE 802,10, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, (LACP), IEEE 802,1W, IEEE 802,1X, IEEE 802,1S."]
[null,"19.10","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","0 A 40 °C"]
[null,"19.11","SOPORTES DE PROTOCOLOS RFC","793 (TCP) Y/O 2131 (DHCP) Y/O 791 (IP) Y/O 768 Y/O 1350 (UDP), 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC 3376"]
[null,"19.12","CAPACIDAD DE DIRECCIONAMIENTO O ENRUTAMIENTO","DEBEN PERMITIR MEDIANTE  MÍNIMO DE (2) CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA CON SUS MÓDULOS DE FIBRA"]
[null,"19.13","GESTIÓN","SNMP V3"]
[null,"19.14","SFP - SMALL FORM FACTOR","ALCANCE TÍPICO DISEÑADO EN POTENCIA ÓPTICA A LA DISTANCIA DEL ENLACE O TRAMO ENTRE EQUIPOS ACTIVOS, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DEL CANAL SIN INTERMITENCIA.\nSE UTILIZARAN LAS VENTANAS Y DIÁMETRO DE FIBRA QUE GENERE EL MÍNIMO DE ATENUACIÓN Y SOPORTE LAS VELOCIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS EN CADA ENLACE 1 GB\nCONEXIÓN DE ENLACE MÍNIMO A 1 GB EMPLEANDO UN HILO FO"]
[null,"19.15","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,20,"SWITCH  24 PUERTOS COBRE + 4 SFP",null,"OFRECIDO"]
[null,"20.1","MARCA"]
[null,"20.2","REFERENCIA"]
[null,"20.3","NUMERO DE PUERTOS","TANTOS COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN Y AL DISEÑO."]
[null,"20.4","PUERTOS COBRE Y FIBRA","24 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE Y (4) SFP O 24 EN FIBRA SFP Y/O PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOLUCIÓN EN ESTE CASO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO"]
[null,"20.5","SOPORTE V LANS",255]
[null,"20.6","QOS (CALIDAD DE SERVICIO)","SOPORTADA"]
[null,"20.7","ACLS","EN CAPA 2 Y 3"]
[null,"20.8","KIT DE MONTAJE","EN RACK"]
[null,"20.9","PUERTO DE CONSOLA","CON CABLE DE CONEXIÓN "]
[null,"20.10","SOPORTE TÉCNICO","INCLUIDO"]
[null,"20.11","ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE","DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA"]
[null,"20.12","ACCESORIOS","LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO."]
[null,"20.13","CAPA","3 (RUTEO ESTÁTICO)"]
[null,"20.14","NORMAS SOPORTADAS","IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, (LACP), IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.1S."]
[null,"20.15","POTENCIA CONSUMO","MAX.350W."]
[null,"20.16","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","0 A 40 °C"]
[null,"20.17","SOPORTE DE PROTOCOLOS RFC","793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768 (UDP). 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC 3376"]
[null,"20.18","GESTIÓN","SNMP V3"]
[null,"20.19","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,21,"EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN MICROONDAS",null,"OFRECIDO"]
[null,"21.1","MARCA"]
[null,"21.2","REFERENCIA"]
[null,"21.3","CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA","RJ45"]
[null,"21.4","TIPO","OUTDOOR"]
[null,"21.5","TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN O APUNTAMIENTO","PUNTO A PUNTO"]
[null,"21.6","FRECUENCIA DE OPERACIÓN HABILITADA EN TODOS LOS EQUIPOS","ENTRE 4.9, 5.3, 5.7 Y 5.8 GHZ, EL EQUIPO DEBE PERMITIR CONFIGURAR FRECUENCIAS DE PORTADORA EN TODO ESTE RANGO, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE INTERFERENCIA REALIZADO."]
[null,"21.7","RADIOS CANALIZADO","NO SE ACEPTARAN RADIOS QUE POSEAN PREDETERMINACIÓN DE SUB BANDAS, ESTOS DEBEN ESTAR EN LA CAPACIDAD DE OPERAR EN CUALQUIERA DE LAS (4) SUB BANDAS MENCIONADAS Y SIN RESTRICCIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE O LICENCIAMIENTO A LA UNO."]
[null,"21.8","ANCHOS DE BANDA DE CANAL CONFIGURABLE","5 MHZ, 10MHZY 20 MHZ"]
[null,"21.9","TIPO DE MODULACIÓN","OFDM ADAPTATIVA POR DEGRADACIÓN DEL ENLACE"]
[null,"21.10","ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE DISEÑO ","20 MBPS EFECTIVOS CALCULADO A 5 KM DE DISTANCIA (10 MBPS EN UP LINK Y 10 MBPS EN DOWN LINK); PARA LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA LA POTENCIA DE TX, PERDIDAS EN LA LÍNEA DE TX, PERDIDAS POR INSERCIÓN, GANANCIA DE ANTENA, PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE Y SENSIBILIDAD DEL EQUIPO RECEPTOR, RELACIÓN S/N Y PISO DE RUIDO EXISTENTE. SE ACLARA QUE EN LA RECEPCIÓN SE HARÁN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LA SOLUCIÓN."]
[null,"21.11","SEGURIDAD","ENCRIPCIÓN HARDWARE Y/O SOFTWARE 128 BITS HABILITADOS, LICENCIADOS Y OPERATIVOS."]
[null,"21.12","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","0°C A 40°C"]
[null,"21.13","POTENCIA DE SALIDA EN RF","EL CONJUNTO DÚPLEX DE ENLACE DEBE GARANTIZAR UN PIRE ÓPTIMO Y ADECUADO QUE GARANTICE UN ENLACE ESTABLE A LAS DISTANCIAS REQUERIDAS, SEGÚN LO PERMITA LA REGULACIÓN. LA POTENCIA RADIADA DEBE CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES 689 DE 2004 O NORMA EUROPEA HOMOLOGADO."]
[null,"21.14","GESTIÓN","SNMP Y WEB"]
[null,"21.15","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,"21.16","TRANSMISIÓN DE VIDEO Y CONTROL ","TIEMPO REAL"]
[null,"21.17","CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN ","EL OFERENTE DEBE CERTIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE LA CIUDAD, COMO SON HUMEDAD, TEMPERATURA, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, SALINIDAD DE MEDIO Y DEMÁS FACTORES CLIMÁTICOS EXISTENTES EN EL LUGAR."]
[null,22,"RACK  5U ",null,"OFRECIDO"]
[null,"22.1","SE REQUIEREN GABINETES DE PARA LA INSTALACIÓN DE  EQUIPOS DEL SISTEMA,  LOS CUALES DEBEN SER PARA INSTALACIÓN EN RACK ESTÁNDAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:"]
[null,"22.2","UNIDADES","5 U"]
[null,"22.3","DESCRIPCIÓN","PUERTA FRONTAL, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BARRAJE DE TIERRA. "]
[null,"22.4","FABRICACIÓN","LAMINADA EN LÁMINA CORDROLLED CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA."]
[null,23,"RACK  10U ",null,"OFRECIDO"]
[null,"23.1","SE REQUIEREN GABINETES DE PARA LA INSTALACIÓN DE  EQUIPOS DEL SISTEMA,  LOS CUALES DEBEN SER PARA INSTALACIÓN EN RACK ESTÁNDAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:"]
[null,"23.2","UNIDADES","10 U"]
[null,"23.3","DESCRIPCIÓN","PUERTA FRONTAL, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BARRAJE DE TIERRA. "]
[null,"23.4","FABRICACIÓN","LAMINADA EN LÁMINA CORDROLLED CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA."]
[null,24,"PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A",null,"OFRECIDO"]
[null,"24.1","PUERTOS ",24]
[null,"24.2","CATEGORÍA ","6A"]
[null,25,"PATCH PANEL 12 PUERTOS CAT 6A",null,"OFRECIDO"]
[null,"25.1","PUERTOS ",12]
[null,"25.2","CATEGORÍA ","6A"]
[null,26,"JACK 6A",null,"OFRECIDO"]
[null,"26.1","CATEGORÍA ","6A"]
[null,27,"CABLEADO UTP ",null,"OFRECIDO"]
[null,"27.1","MARCA"]
[null,"27.2","REFERENCIA"]
[null,"27.3","EL CONTRATISTA DEBE PROVEER LA CONECTIVIDAD NECESARIA HASTA LOS SWITCH DE ACCESO PARA QUE EL SISTEMA  OPERE CORRECTAMENTE DE MANERA CONFIABLE, CON EL FIN DE PERMITIR LA INTERCONEXIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA RED LAN Y DEL SISTEMA."]
[null,"27.4","CATEGORÍA","(6A) DEBIDAMENTE CERTIFICADOR CON INSTRUMENTO DE MEDICIÓN."]
[null,"27.5","SE USARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL CLIENTE"]
[null,"27.6","EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR CABLE UTP Y/O U/FTP Y/O S/FTP CATEGORÍA 6A, CHAQUETA TIPO LSZH, DEBE CUMPLIR O SUPERAR LAS CSA  Y/O ETL"]
[null,"27.7","TODOS LOS PATCHCORD DE CABLEADO DE INTERCONEXIÓN LAN EN TODO LUGAR, DEBEN  SER CATEGORÍA 6A, NO SE PERMITIRÁN CABLES FABRICADOS MANUALMENTE, POR LO TANTO EN LA ESTIMACIÓN DE CANTIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBERÁ DETERMINAR LAS LONGITUDES REQUERIDAS PARA SU FABRICACIÓN."]
[null,null,"SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO"]
[null,28,"MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PASILLO MOTORIZADO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"28.1","MARCA"]
[null,"28.2","REFERENCIA"]
[null,"28.3","COMUNICACIÓN ","RS-232 INTERFACE Y/O RS-485 Y/O TCP/IP"]
[null,"28.4","RELACIÓN DE PANTALLA ","16:09:00"]
[null,"28.5","SENSOR ","2 MP"]
[null,"28.6","DISTANCIA RECONOCIMIENTO FACIAL ","MÍNIMO 0,5 M"]
[null,"28.7","ALIMENTACIÓN ","POE Y/0 12 VDC Y/O 24 VDC"]
[null,"28.8","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","DESDE -10 °C A +40 °C "]
[null,"28.9","GRADO DE PROTECCIÓN ","IP55"]
[null,"28.10","LUGAR DE INSTALACIÓN","INTERIOR PASILLOS MOTORIZADOS"]
[null,29,"MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA TORNIQUETE",null,"OFRECIDO"]
[null,"29.1","MARCA"]
[null,"29.2","REFERENCIA"]
[null,"29.3","COMUNICACIÓN ","RS-232 INTERFACE Y/O RS-485 Y/O TCP/IP"]
[null,"29.4","RELACIÓN DE PANTALLA ","16:09:00"]
[null,"29.5","SENSOR ","2 MP"]
[null,"29.6","DISTANCIA RECONOCIMIENTO FACIAL ","MÍNIMO 0,5 M"]
[null,"29.7","ALIMENTACIÓN ","POE Y/0 12 VDC Y/O 24 VDC"]
[null,"29.8","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","DESDE -10 °C A +40 °C "]
[null,"29.9","GRADO DE PROTECCIÓN ","IP55"]
[null,"29.10","LUGAR DE INSTALACIÓN","EXTERIOR TORNIQUETE"]
[null,30,"CONTROLADORA  DE UNA PUERTA - MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE BOTÓN DE APERTURA DESDE GUARDIA)",null,"OFRECIDO"]
[null,"30.1","MARCA"]
[null,"30.2","REFERENCIA"]
[null,"30.3","COMUNICACIÓN ","TCP/IP"]
[null,"30.4","DE SOPORTAR ","RS485 Y WIEGAND"]
[null,"30.5","PARA","CONTROL DE UNA PUERTA Y CON POSIBILIDAD DE APERTURA MANUAL  CON BOTÓN DESDE EL PUESTO DE REGISTRO "]
[null,"30.6","CERTIFICACIÓN","CE, FCC"]
[null,"30.7","ACCESORIOS","SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "]
[null,31,"CONTROLADORA DE DOS PUERTAS - PASILLO MOTORIZADO   (INCLUYE DOS MÓDULO DE SEGURIDAD )",null,"OFRECIDO"]
[null,"31.2","MARCA"]
[null,"31.3","REFERENCIA"]
[null,"31.4","COMUNICACIÓN ","TCP/IP"]
[null,"31.5","DE SOPORTAR ","RS485 Y WIEGAND"]
[null,"31.6","PARA","CONTROL DE DOS PUERTAS, COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PASILLO MOTORIZADO "]
[null,"31.7","CERTIFICACIÓN","CE, FCC"]
[null,"31.8","ACCESORIOS","SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "]
[null,32,"CONTROLADORA DE DOS PUERTAS - TORNIQUETES  (INCLUYE DOS MÓDULO DE SEGURIDAD)",null,"OFRECIDO"]
[null,"32.1","MARCA"]
[null,"32.2","REFERENCIA"]
[null,"32.3","DE SOPORTAR ","RS485 Y WIEGAND"]
[null,"32.4","COMUNICACIÓN ","TCP/IP"]
[null,"32.5","PARA","CONTROL DE DOS PUERTAS, COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA TORNIQUETE"]
[null,"32.6","CERTIFICACIÓN","CE, FCC"]
[null,"32.7","ACCESORIOS","SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "]
[null,33,"GABINETE PARA CONTROLADORA",null,"OFRECIDO"]
[null,"33.1","MATERIAL ","METÁLICA Y/O PLÁSTICA PARA LA CONTROLADORA OFERTADA"]
[null,"33.2","SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CON SU CORRECTA VERTICALIDAD"]
[null,34,"ARCO DETECTOR DE METALES ",null,"OFRECIDO"]
[null,"34.1","MARCA"]
[null,"34.2","REFERENCIA"]
[null,"34.3","DETECCIÓN","DE  LOS ELEMENTOS DE AMENAZAS METÁLICAS"]
[null,"34.4","ZONAS DE LOCALIZACIÓN","MÍNIMO 10 VERTICAL  Y 2  LATERALES"]
[null,"34.5","DIMENSIONES ","MÍNIMO:  ALTO 1,95M  ANCHO 65 CM "]
[null,"34.6","SONIDO ","GRADUABLE Y/O PERSONALIZABLE "]
[null,35,"SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RAYOS X",null,"OFRECIDO"]
[null,"35.1","MARCA"]
[null,"35.2","REFERENCIA"]
[null,"35.3","TÚNEL DE ACCESO","TAMAÑO TÚNEL MÍNIMO: 60.0 CM X 40.0 CM \nVELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR: MÍNIMO  18 CM/S AVANCE Y REVERSA\nCAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR:  MÍNIMO 140 KG CARGA DISTRIBUIDA\nRUEDAS DE RODILLOS DE TRABAJO PESADO\nCONSTRUCCIÓN: MARCO DE ACERO "]
[null,"35.4","TÉCNICO","SENSIBILIDAD: 40 AWG TYPICAL, 38 AWG ESTÁNDAR\nRESOLUCIÓN ESPACIAL: 1.0 MM HORIZONTAL, 1.0 MM VERTICAL\nPENETRACIÓN DEL ACERO: 39 MM TYPICAL, 37 MM STANDARD\nSENSIBILIDAD DE CONTRASTE: 24 NIVELES VISIBLES, 4096 ESCALA DE GRISES"]
[null,"35.5","GENERADOR DE RAYOS X","VOLTAJE: 160 KV OPERACIÓN A 150 KV\nTUBO DE CORRIENTE: 0.7 MA\nENFRIAMIENTO: BAÑO DE ACEITE DI-ELÉCTRICO SELLADO CON AIRE FORZADO\nCICLO DE TRABAJO: 100%\nDIRECCIÓN DEL HAZ: DIAGONALMENTE HACIA ARRIBA"]
[null,"35.6","VIDEO","MONITOR LCD COLOR DE 19”\nRESOLUCIÓN 1280 X 1024; 24 BIT/PIXEL COLOR"]
[null,"35.7","CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR","6 IMÁGENES DE COLORES\nREVISIÓN DE IMÁGENES (100 IMÁGENES)\nZOOM DE 9 CUADRANTES \nARCHIVO DE MAPA DE BITS MANUAL\nMEDICIÓN DEL NÚMERO Z ATÓMICO\nDISCRIMINACIÓN DE MATERIAL\nARCHIVADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES (50,000 IMÁGENES)\nACCESIBILIDAD MULTINIVEL\nCONTEO DE EQUIPAJES \nCOLOR Y NEGRO / IMAGEN EN BLANCO\nORGÁNICO/IMAGEN INORGÁNICA\nESCANEO ORGÁNICO\nZOOM CONTINUO DE MÍNIMO  2X A 16X \nALERTA DE DENSIDAD\nMEJORA DE IMÁGENES\nPSEUDO COLOR\nCORRECCIÓN DE DISTORSIÓN DE IMAGEN GEOMÉTRICA\nMANIPULACIÓN DE IMAGINES EN TIEMPO REAL\nFUNCIÓN DE ALTA PENETRACIÓN.\nAUTODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL\nMONOCROMO INVERSO\nTOMA PANORÁMICA VERTICAL"]
[null,"35.8","REQUERIMIENTOS","CAPACITACIÓN CERTIFICADA PARA LOS TÉCNICOS DEL GRUPO DE TELEMÁTICA Y PERSONAL OPERADOR DE LA GUARDIA DEL COMANDO MEVAL"]
[null,"35.9","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,36,"DETECTOR DE METALES PORTÁTIL ",null,"OFRECIDO"]
[null,"36.1","MARCA"]
[null,"36.2","REFERENCIA"]
[null,"36.1","TIPO","PALETA PORTÁTIL"]
[null,"36.2","TÉCNICO","DETECCIÓN METALES: DETECCIÓN FERROSOS Y NO FERROSOS, ACERO INOXIDABLE.\nDETECCIÓN ARMAMENTO, CUCHILLOS, CUCHILLAS, BISTURÍ, DROGA ENVUELTA EN PAPEL ALUMINIO, JOYERÍA\nAJUSTE INTERNO DE SENSIBILIDAD.\nINDICADOR LED TRES COLORES: ENCENDIDO, BATERÍA BAJA, ALARMA\nSELECCIÓN DE ALARMA VIBRATORIA"]
[null,37,"ESTACIÓN DE TRABAJO CONTROL DE VISITANTES ",null,"OFRECIDO"]
[null,"37.1","MARCA"]
[null,"37.2","REFERENCIA"]
[null,"37.3","TECNOLOGÍA PROCESADOR","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,"37.4","VELOCIDAD","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,"37.5","NÚCLEOS","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,"37.6","CACHÉ","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,"37.7","BUS DEL SISTEMA","DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,"37.8","MEMORIA RAM","MÍNIMO 4 GB"]
[null,"37.9","CAPACIDAD DISCO DURO","MÍNIMO 250 GB"]
[null,"37.10","CONTROLADOR DISCO DURO","SATA"]
[null,"37.11","VELOCIDAD DE ROTACIÓN DISCO DURO","7200 RPM"]
[null,"37.12","TECLADO","ENHANCED (ESPAÑOL)"]
[null,"37.13","CONECTOR","USB"]
[null,"37.14","MOUSE","ÓPTICO DE DOS BOTONES, CON SCROLL CENTRAL USB"]
[null,"37.15","PUERTOS USB ",4]
[null,"37.16","TARJETA DE RED","1 GB EN COBRE RJ 45"]
[null,"37.17","PCI EXPRESS",2]
[null,"37.18","CONTROLADOR DE AUDIO","INTEGRADO"]
[null,"37.19","SOFTWARE LICENCIADO","SI"]
[null,"37.20","SISTEMA OPERATIVO INSTALADO DE FÁBRICA","LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE EN EL MERCADO, INCLUYE MEDIOS DE INSTALACIÓN"]
[null,"37.21","SISTEMA OPERATIVO INSTALADO","SI"]
[null,"37.22","EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, QUE SEA IMPUTABLE A LA IMPERFECCIÓN O DEFICIENCIA DE LOS MATERIALES O A LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN SU PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE. ADEMÁS, DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DEL SOFTWARE SUMINISTRADO."]
[null,"37.23","EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO DURANTE EL TÉRMINO DE LA GARANTÍA Y VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LOS REPUESTOS (PARTES Y COMPONENTES) QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO LOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TRANSPORTE, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA."]
[null,"37.24","EL CONTRATISTA DEBE HACER EFECTIVA ANTE EL FABRICANTE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES QUE DEBAN SER REMPLAZADAS."]
[null,"37.25","MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS","LAS NECESARIAS POR EL TIEMPO DE GARANTÍA"]
[null,"37.26","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,38,"PASILLO MOTORIZADO  BASTIDOR IZQUIERDO CON CRISTALES DE  UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M",null,"OFRECIDO"]
[null,"38.1","MARCA"]
[null,"38.2","REFERENCIA"]
[null,"38.3","TIPO","PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES IZQUIERDO"]
[null,"38.4","SENSOR","INDUCTIVOS"]
[null,"38.5","CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO","METÁLICO ACERO "]
[null,"38.6","CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA","PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA  DE 1,50 MTS"]
[null,"38.7","CONTROL","EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)"]
[null,"38.8","INDICADORES LED","BICOLOR, ROJO/VERDE"]
[null,"38.9","MOTOR","DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)"]
[null,"38.10","NUMERO DE CICLOS","MÁS DE 3,000,000"]
[null,"38.11","ALERTAS AUDIOVISUALES","INCORPORADAS"]
[null,"38.12","VOLTAJE","100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ"]
[null,"38.13","DIMENSIONES","MÍNIMO  1350 MM × 200 MM × 990 MM  (LARGOXANCHOXALTO)"]
[null,"38.14","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","DESDE 0°C A 40 °C"]
[null,"38.15","ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA","ABIERTO (FAIL SAFE)"]
[null,39,"PASILLO MOTORIZADO BASTIDOR CENTRAL CON CRISTALES DE UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M",null,"OFRECIDO"]
[null,"39.1","MARCA"]
[null,"39.2","REFERENCIA"]
[null,"39.3","TIPO","PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES CENTRAL"]
[null,"39.4","SENSOR","INDUCTIVOS"]
[null,"39.5","CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO","METÁLICO ACERO "]
[null,"39.6","CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA","PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA  DE 1,50 MTS"]
[null,"39.7","CONTROL","EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)"]
[null,"39.8","INDICADORES LED","BICOLOR, ROJO/VERDE"]
[null,"39.9","MOTOR","DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)"]
[null,"39.10","NUMERO DE CICLOS","MÁS DE 3,000,000"]
[null,"39.11","ALERTAS AUDIOVISUALES","INCORPORADAS"]
[null,"39.12","VOLTAJE","100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ"]
[null,"39.13","DIMENSIONES","MÍNIMO  1350 MM × 200 MM × 990 MM  (LARGOXANCHOXALTO)"]
[null,"39.14","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","DESDE 0°C A 40 °C"]
[null,"39.15","ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA","ABIERTO (FAIL SAFE)"]
[null,40,"PASILLO MOTORIZADO BASTIDOR DERECHO CON CRISTALES DE UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M",null,"OFRECIDO"]
[null,"40.1","MARCA"]
[null,"40.2","REFERENCIA"]
[null,"40.3","TIPO","PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES DERECHO"]
[null,"40.4","SENSOR","INDUCTIVOS"]
[null,"40.5","CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO","METÁLICO ACERO "]
[null,"40.6","CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA","PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA  DE 1,50 MTS"]
[null,"40.7","CONTROL","EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)"]
[null,"40.8","INDICADORES LED","BICOLOR, ROJO/VERDE"]
[null,"40.9","MOTOR","DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)"]
[null,"40.10","NUMERO DE CICLOS","MÁS DE 3,000,000"]
[null,"40.11","ALERTAS AUDIOVISUALES","INCORPORADAS"]
[null,"40.12","VOLTAJE","100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ"]
[null,"40.13","DIMENSIONES","MÍNIMO  1350 MM × 200 MM × 990 MM  (LARGOXANCHOXALTO)"]
[null,"40.14","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","DESDE 0°C A 40 °C"]
[null,"40.15","ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA","ABIERTO (FAIL SAFE)"]
[null,41,"TORNIQUETE ",null,"OFRECIDO"]
[null,"41.1","MARCA"]
[null,"41.2","REFERENCIA"]
[null,"41.3","MATERIAL TAPA","ACERO INOX."]
[null,"41.4","MATERIAL GABINETE","ACERO INOX."]
[null,"41.5","MATERIAL BRAZOS","ACERO INOX"]
[null,"41.6","DISPLAY","PANTALLA INTUITIVA CON PICTOGRAMA"]
[null,"41.7","FUNCIONALIDAD","ELECTROMECÁNICO PARA EL CONTROL DE PASO EN LOS DOS SENTIDOS"]
[null,"41.8","CONSUMO MÁXIMO","90 W"]
[null,"41.9","ÍNDICE DE PROTECCIÓN","IP53"]
[null,"41.10","MCEF (CICLOS PROMEDIO ENTRE FALLAS)","1 MILLÓN DE CICLOS"]
[null,"41.11","MTEF (TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS)","20,000 HORAS"]
[null,"41.12","MTTR (TIEMPO PROMEDIO PARA REPAROS)","MÁXIMO 30 MIN."]
[null,"41.13","TEMPERATURA DE TRABAJO","-5°C A 50°C"]
[null,"41.14","HUMEDAD RELATIVA","MÁX. 95% SIN CONDENSACIÓN"]
[null,"41.15","PESO","MÁXIMO 70 KG."]
[null,"41.16","DIMENSIONES","ALTO GABINETE MÁXIMO 1200MM, ANCHO GABINETE MÁXIMO 260MM, LARGO GABINETE MÁXIMO 1400MM, LARGO BRAZO MÁXIMO 520MM"]
[null,"41.17","ALIMENTACIÓN","110 / 220 VAC"]
[null,"41.18","EMERGENCIA","LIBERACIÓN DEL PASO, BRAZO QUE CAE"]
[null,"41.19","MONITOREO","SENSORES INDUCTIVOS Y/O FOTOELÉCTRICOS"]
[null,"41.20","BLOQUEO","BLOQUEO DEL GIRO"]
[null,"41.21","AMORTIGUACIÓN","SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE GIRO"]
[null,"41.22","GARANTÍA ","MÍNIMO 1 AÑO"]
[null,42,"LECTORES DE HUELLA/TARJETA MIFARE",null,"OFRECIDO"]
[null,"42.1","MARCA"]
[null,"42.2","REFERENCIA"]
[null,"42.3","MODULO DACTILAR","MÍNIMO 4000"]
[null,"42.4","CAPACIDAD HUELLA DACTILAR ","EM/MIFARE MODULO"]
[null,"42.5","LECTOR ","EM/MIFARE MODULO"]
[null,"42.6","COMUNICACIÓN","RS-485"]
[null,"42.7","ALIMENTACIÓN","12 VDC Y/O 24VDC Y/O POE"]
[null,"42.8","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","DESDE -10 °C A 50 °C"]
[null,"42.9","GRADO DE PROTECCIÓN ","IP65"]
[null,"42.10","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,43,"DISPOSITIVO DE ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO USB PARA ESTACIÓN DE TRABAJO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"43.1","MARCA"]
[null,"43.2","REFERENCIA"]
[null,"43.3","TIPO ","HUELLA DACTILAR ÓPTICA"]
[null,"43.4","RESOLUCIÓN ","MÍNIMA 480 DPI"]
[null,"43.5","USB","2.0 "]
[null,"43.6","ALIMENTACIÓN ","POTENCIA SOBRE USB"]
[null,"43.7","COMPATIBILIDAD ","WINDOWS"]
[null,44,"DISPOSITIVO DE ENROLAMIENTO TARJETAS MIFARE USB PARA ESTACIÓN DE TRABAJO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"44.1","MARCA"]
[null,"44.2","REFERENCIA"]
[null,"44.3","TIPO ","ESTACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TARJETAS"]
[null,"44.4","FRECUENCIA DE LECTURA DE TARJETAS","13.56 MHZ Y/O 125KHZ"]
[null,"44.5","TIPO DE TARJETA","ESTÁNDAR IC Y/O CPU CARD Y/O ID (EM) "]
[null,"44.6","PROTOCOLOS","ISO 14443 TIPO A/B ESTÁNDAR  Y/O ISO 7816 ESTÁNDAR"]
[null,"44.7","INTERFACE","USB 2.0"]
[null,"44.8","COMPATIBILIDAD ","WINDOWS"]
[null,45,"TARJETAS MIFARE",null,"OFRECIDO"]
[null,"45.1","MARCA"]
[null,"45.2","REFERENCIA"]
[null,"45.3","TIPO ","ESTACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TARJETAS"]
[null,"45.4","FRECUENCIA DE OPERACIÓN","13,56 MHZ"]
[null,"45.5","PROTECCIÓN ","16 BIT CRC"]
[null,"45.6","EEPROOM","1K BYTE  - 16 ZONAS, 4 SECTORES POR ZONA, 16 BYTES POR SECTOR"]
[null,"45.7","ALMACENAMIENTO DE DATOS A LARGO PLAZO","MÍNIMO 8 AÑOS"]
[null,"45.8","TIEMPOS DE ESCRITURA","MÍNIMO 80.000"]
[null,"45.9","SEGURIDAD","(ISO/IEC DIS9798-2"]
[null,46,"BOLARDO ELECTROMECÁNICO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"46.1","MARCA"]
[null,"46.2","REFERENCIA"]
[null,"46.3","DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL MÍNIMO ","270 MM"]
[null,"46.4","ALTURA BOLARDO: ","800 MM"]
[null,"46.5","PROFUNDIDAD BAJO TIERRA MÁXIMO ","1140 MM"]
[null,"46.6","ESPESOR DEL TUBO BOLARDO","10 MM"]
[null,"46.7","ACABADO","ACERO INOXIDABLE"]
[null,"46.8","BRIDA","HIERRO FUNDIDO, ELECTROFORESIS NEGRO"]
[null,"46.9","CUBIERTA SUPERIOR","HIERRO FUNDIDO, ELECTROFORESIS NEGRO, CON LUCES LED Y ZUMBIDO"]
[null,"46.10","POTENCIA","110VAC Y/0 220 VAC 60 HZ"]
[null,"46.11","CONSUMO ENERGÍA","MÁXIMO 0.8 KW POR CADA BOLARDO"]
[null,"46.12","COMUNICACIÓN","RS485 Y/O TCP/IP"]
[null,"46.13","SEÑALIZACIÓN","LUCES LED Y ALARMA EN LA PARTE SUPERIOR, PROGRAMABLE CON SALIDAS DIGITALES"]
[null,"46.14","SENSORES","PASAJE ABIERTO, PASAJE CERRADO, SOBREPRESIÓN/OBSTÁCULO, INTERRUPTOR ANTIMANIPULACIÓN."]
[null,"46.15","GRADO IP","IP67"]
[null,"46.16","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","-20 ºC .. +60 ºC"]
[null,"46.17","OPERACIÓN HUMEDAD","ARRIBA DEL 95%, NO CONDENSADO."]
[null,"46.18","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,47,"CONTROLADOR CENTRAL DE MANDO DE BOLARDOS ",null,"OFRECIDO"]
[null,"47.1","MARCA"]
[null,"47.2","REFERENCIA"]
[null,"47.3","COMUNICACIÓN ","TCP/IP"]
[null,"47.4","DE SOPORTAR ","RS485 Y WIEGAND"]
[null,"47.5","PARA","CONTROL DE DOS BOLARDOS"]
[null,"47.6","CERTIFICACIÓN","CE, FCC"]
[null,"47.7","ACCESORIOS","SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "]
[null,"47.8","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,48,"BOTÓN DE ACCESO MANUAL DE BOLARDO",null,"OFRECIDO"]
[null,"48.1","MARCA"]
[null,"48.2","REFERENCIA"]
[null,"48.3","MATERIAL ","ALUMINIO"]
[null,"48.4","CONTACTO TIPO ","NO/NC"]
[null,"48.5","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","0 °C A 40 °C"]
[null,49,"SEMÁFORO INDICADOR PARA BOLARDOS ",null,"OFRECIDO"]
[null,"49.1","MARCA"]
[null,"49.2","REFERENCIA"]
[null,"49.3","TIPO ","LED"]
[null,"49.4","ANGULO VISUAL MÍNIMO ","> 25°"]
[null,"49.5","TEMPERATURA DE OPERACIÓN ","0 °C A 50 °C"]
[null,"49.6","GRADO DE PROTECCIÓN ","IP53"]
[null,"49.7","COLOR INDICADORES ","ROJO, VERDE"]
[null,"49.8","CONTROL ","DESDE LA CONTROLADORA DE ACUERDO AL ESTADO DE LOS BOLARDOS "]
[null,"49.9","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,50,"PUERTA DE MOVILIDAD REDUCIDA CON ELECTROIMÁN ",null,"OFRECIDO"]
[null,"50.1","MARCA"]
[null,"50.2","REFERENCIA"]
[null,"50.3","MATERIAL ","VIDRIO "]
[null,51,"ELECTROIMANES LIVIANOS",null,"OFRECIDO"]
[null,"51.1","MARCA"]
[null,"51.2","REFERENCIA"]
[null,"51.3","TIPO","DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,"51.4","ANTI REMANENTE","INCLUIDO"]
[null,"51.5","MÍNIMO","350 LIBRAS"]
[null,"51.6","FUENTE DE ALIMENTACIÓN","INCLUIDA"]
[null,52,"RECEPCIÓN CON SILLA ERGONÓMICA CON MECANISMO Y SIN BRAZOS",null,"OFRECIDO"]
[null,"52.1","MARCA"]
[null,"52.2","REFERENCIA"]
[null,"52.3","SILLAS ERGONÓMICAS ","TIPO: DESLIZABLES, GIRATORIA, DE TRABAJO PESADO FUNCIONAMIENTO: NEUMÁTICO ACCESORIOS:  AJUSTE DE ESPALDAR Y BLOQUEO MECANISMO NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA. ESTA SILLA DEBERÁ SER CON RECUBRIMIENTO EN TELA DE PAÑO TIPO HILAT O SIMILAR ."]
[null,"52.4","MESA RECEPCIÓN ","TIPO  MÓDULO,  SE DEBE TENER EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN CON EL FIN DE EVITAR REFLEJOS, DEBE SER DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE, LA RECEPCIÓN DEBE SER DISEÑADA EN  DIMENSIONES ACORDE AL LUGAR DE INSTALACIÓN, DEBE INCLUIR DUCTERÍA INTERNAS PARA LA CONEXIÓN DE CABLEADO."]
[null,null,"SOFTWARE Y LICENCIAS"]
[null,53,"SOFTWARE CONTROL DE ACCESO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"53.1","MARCA"]
[null,"53.2","REFERENCIA"]
[null,"53.3","CONECTIVIDAD","IP"]
[null,"53.4","SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN","SE DEBE SUMINISTRAR LA HERRAMIENTA QUE PERMITA ENROLAR, CARGAR LAS PLANTILLAS, VALIDAR Y TRANSMITIR LA INFORMACIÓN A LAS LECTORAS."]
[null,"53.5","FUNCIONALIDAD","DEBE PERMITIR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS CONTROLADORAS "]
[null,"53.6","REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN FACIAL ","EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO"]
[null,"53.7","REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN DE HUELLA","EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO"]
[null,"53.8","REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN DE TARJETAS","EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO"]
[null,54,"SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) INCLUYE VISUALIZACIÓN DE ANALÍTICAS LPR Y RECONOCIMIENTO FACIAL ",null,"OFRECIDO"]
[null,"54.1","MARCA"]
[null,"54.2","REFERENCIA"]
[null,"54.3","FORMATO","H264 Y/O H.265"]
[null,"54.4","CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE BÁSICA QUE PERMITA EL CRECIMIENTO PARA ADMINISTRAR  Y CONTROLAR LAS SEÑALES DE VIDEO Y CONTACTOS DE ALARMA DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR Y EL 20% DE AMPLIACIÓN REQUERIDA."]
[null,"54.5","DEBE ESTAR INSTALADO SOBRE EL HARDWARE APROPIADO QUE LE PERMITA PROCESAR, CONFIGURAR V EJECUTAR SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO"]
[null,"54.6","CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO","CON EL SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO EN LAS  ESTACIONES DE TRABAJO, NVRS O SERVIDORES. "]
[null,"54.7","APLICACIÓN DE GESTIÓN CON CAPACIDAD","DE VISUALIZAR, GRABAR, REPRODUCIR Y ADMINISTRAR VIDEO, AUDIO Y DATOS A TRAVÉS DE REDES IP. GESTIÓN DE EVENTOS Y ALARMAS. DICHOS EVENTOS Y ALARMAS SE REFIERE A QUE EL SISTEMA ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE PREVENIR E INFORMAR SOBRE ALGUNA FALLA,  DESCONEXIÓN Y AVERÍA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS SUBSISTEMAS DE GRABACIÓN, ELÉCTRICO, COMUNICACIÓN, VISUALIZACIÓN Y DE VIDEO, ADEMÁS DEBERÁ SER ESCALABLE ANTE LAS NECESIDADES PROPIAS."]
[null,"54.8","ACCESO A VIDEO GRABADO Y VIDEO EN VIVO","DESDE UBICACIONES REMOTAS. ADMINISTRACIÓN  LOCAL O REMOTA. POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES CLIENTES SIN LICENCIA ADICIONALES."]
[null,"54.9","COMPATIBILIDAD Y CONVERGENCIA DE OPERACIÓN","MATRIZ VIRTUAL DE UNA ÚNICA MARCA PARA EL PROYECTO."]
[null,"54.10"," PROTOCOLOS SOPORTADOS","TCP, UDP, MULTICAST, CONFIGURABLE POR CADA ESTACIÓN."]
[null,"54.11","RESOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN","HD 1280X720P, FULL HD 1920X1080P, 5MP."]
[null,"54.12","DEBE PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PTZ CON LOS JOYSTICK REQUERIDOS PAN, TILT, ZOOM, CONTROL DE FOCO E IRIS."]
[null,"54.13","DEBE PERMITIR CONTROLAR EL PTZ DE LA TOTALIDAD DE LAS CÁMARAS."]
[null,"54.14"," SEGURIDAD","LA GRABACIÓN DE VIDEO DEBE TENER UNA MARCA DE AGUA O CERTIFICADO DIGITAL."]
[null,"54.15"," CONTROL CÁMARA ","MEDIANTE JOYSTICK EXTERNO."]
[null,"54.16"," LICENCIAMIENTO","INCLUIDO A GARANTIZAR AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EN HARDWARE Y SOFTWARE TOMANDO COMO REFERENCIA LA TOTALIDAD DE LAS CÁMARAS, COMO MÍNIMO DEBE GARANTIZAR AMPLIACIÓN DEL 20% EN VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, UN (1) JOYSTICK, UN (1) ESTACIÓN DE TRABAJO. "]
[null,"54.17","MONITOREO","CADA ESTACIÓN DE TRABAJO PODRÁ VISUALIZAR  CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS DE VIDEO PREVIA CONFIGURACIÓN DE LA MISMA."]
[null,"54.18","EN LA ESTACIÓN SE DEBE PERMITIR LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS DE VIDEO PARA VISUALIZACIÓN MULTISCREEN Y FULL SCREEN, CONFIGURABLE MÍNIMO 16 CÁMARAS, 9 CÁMARAS, 4 CÁMARAS Y FULL SCREEN, CADA UNA DE ESTAS OPCIONES EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS, DE IGUAL FORMA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN VIVO, Y REPRODUCCIÓN DE LAS GRABACIONES REALIZADAS, EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS."]
[null,"54.19","RECEPCIÓN DE VIDEO Y DATOS (CONTROL P.T.Z) EN TIEMPO REAL SIN PRESENCIA DE RETARDOS."]
[null,"54.20"," ACCESORIOS","LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMO UN TODO."]
[null,"54.21"," SOFTWARE LICENCIADO","PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN REQUERIDA."]
[null,"54.22","COMPATIBILIDAD CON LA ESTACIÓN DE TRABAJO","GARANTIZADA."]
[null,"54.23","CONFIGURACIÓN DE USUARIOS","ADMINISTRADOR MAESTRO, ADMINISTRADOR LOCAL Y USUARIO DE OPERACIÓN."]
[null,"54.24","CONFIGURACIÓN DE USUARIO ","INDIVIDUAL"]
[null,"54.25","INICIO DE SESIÓN","INDIVIDUAL POR PERSONA - OPERADOR"]
[null,"54.26","REGISTROS MÍNIMOS POR USUARIO QUE DEBE GENERAR LA APLICACIÓN EN BASE DE DATOS, PARA CONTROL Y AUDITORIAS DEL SISTEMA","INICIÓ SESIÓN DEL USUARIO.  CIERRE DE SESIÓN DEL USUARIO INICIÓ DE REPRODUCCIÓN DE UNA GRABACIÓN POR USUARIO.   USUARIO QUE EXPORTO GRABACIONES  USUARIO QUE DETUVO LA GRABACIÓN  RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DE ALARMAS."]
[null,"54.27","MONITOREO","DE ALARMAS FÍSICAS, EXTERNAS DE OTROS SISTEMAS,  GENERADAS POR ANALÍTICAS, PERDIDA DE VIDEO O RED"]
[null,"54.28","LOG DE ALARMAS","SE DEBE ENTREGAR CON LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOGS DE ALARMAS DE APERTURA DE GABINETE, DE CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO Y PÉRDIDA DE RED O VIDEO, PERMITIENDO EL DESPLIEGUE\nAUTOMÁTICO ASOCIADO AL EVENTO DE ALARMA. PODER GENERAR ACCIONES EN RESPUESTA A ALARMAS COMO: GRABACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, IMAGEN INSTANTÁNEA, POSICIÓN DE UN PTZ PREESTABLECIDA, CONTROL DE SALIDAS, O MENSAJES DE AUDIO PREGRABADOS, ENLACE A MAPAS."]
[null,"54.29"," PRIVILEGIOS","PARA CÁMARAS DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN."]
[null,"54.30","SI OCURREN DAÑOS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATRIBUIDO A VIRUS, SPAM Y DEMÁS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOLUCIÓN SIN COSTO ADICIONAL, POR LO TANTO SE DEBE SUMINISTRAR UN ANTIVIRUS CON LA ACTUALIZACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA."]
[null,"54.31","GRABACIÓN","FIFO."]
[null,"54.32","FUNCIÓN TRIPLEX","VISUALIZACIÓN, GRABACIÓN Y CONSULTA SIMULTÁNEA "]
[null,"54.33","FORMATO DE VISUALIZACIÓN  SOBRE LA MISMA HERRAMIENTA O CAPA ","4:3 Y 16:9"]
[null,"54.34","IDIOMA DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN","ESPAÑOL O INGLES"]
[null,"54.35","MODULO LPR ","DEBE CONTAR CON UN MODULO QUE GESTIONE Y/O REALICE EL PROCESAMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS"]
[null,"54.36","MODULO RECONOCIMIENTO FACIAL ","DEBE CONTAR CON UN MODULO QUE GESTIONE Y/O  REALICE EL PROCESAMIENTO PARA RECONOCIMIENTO  FACIAL "]
[null,"54.37","HOMOLOGACIÓN (OPEN  NETWORK VIDEO INTERFACE FÓRUM)","PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DEBE ESTAR CERTIFICADA ONVIF QUE PERMITA INTEROPERABILIDAD,  EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y   CONTROL DE IGUAL FORMA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS HD SOBRE LA MISMA PLATAFORMA EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL."]
[null,55,"SOFTWARE CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE",null,"OFRECIDO"]
[null,"55.1","MARCA"]
[null,"55.2","REFERENCIA"]
[null,"55.3","MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO, RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN VEHICULAR UVSS Y LPR","EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VMS, DEBERÁ INCLUIR EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PUERTAS Y TORNIQUETES. DE IGUAL FORMA DEBE INCLUIR LA INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL PERSONAL INTERNO DE CADA INSTITUCIÓN, PERMITIENDO CREAR LISTAS BLANCAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SER NECESARIOS.\nPOR OTRO LADO, DEBE INCLUIR EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN VEHICULAR UVSS Y LPR QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL INGRESAR POR MEDIO DE LA CAPTURA DE LA PLACA DE LOS MISMOS. EL SISTEMA DEBERÁ SINCRONIZAR LA PLACA CAPTURADA CON LA IMAGEN DE ALTO CONTRASTE DE LA PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO PARA FUTURAS BÚSQUEDAS Y COMPARACIONES."]
[null,"55.4","CAPTURA DE IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS DE LA IMAGEN","ALMACENADA EN UNA CARPETA ESPECIFICO EN FORMATO ABIERTO."]
[null,56,"LICENCIA DE CÁMARA (POR CANAL) ",null,"OFRECIDO"]
[null,"56.1","MARCA"]
[null,"56.2","REFERENCIA"]
[null,"56.3","DEBEN PERMITIR A LAS CÁMARAS EXISTENTES Y SUMINISTRADAS GRABACIÓN  Y VIDEO EN VIVO"]
[null,"56.4","FUNCIONALIDAD","DEBE PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PTZ CON LOS JOYSTICK REQUERIDOS PAN, TILT, ZOOM, CONTROL DE FOCO E IRIS."]
[null,"56.5","COMPATIBILIDAD ","CON EL SOFTWARE VMS "]
[null,57,"LICENCIA CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE",null,"OFRECIDO"]
[null,"57.1","MARCA"]
[null,"57.2","REFERENCIA"]
[null,"57.3","COMPATIBILIDAD ","CON EL SOFTWARE VMS "]
[null,58,"LICENCIA CÁMARA LPR ",null,"OFRECIDO"]
[null,"58.1","MARCA"]
[null,"58.2","REFERENCIA"]
[null,"58.3","COMPATIBILIDAD ","CON EL SOFTWARE VMS "]
[null,59,"LICENCIA CÁMARA RECONOCIMIENTO FACIAL ",null,"OFRECIDO"]
[null,"59.1","MARCA"]
[null,"59.2","REFERENCIA"]
[null,"59.3","COMPATIBILIDAD ","CON EL SOFTWARE VMS "]
[null,60,"LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO POR PUERTA ",null,"OFRECIDO"]
[null,"60.1","MARCA"]
[null,"60.2","REFERENCIA"]
[null,"60.3","COMPATIBILIDAD ","PARA CADA UNA DE LAS CONTROLADORAS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  Y PARA EL SOFTWARE DEL CONTROL DE ACCESO "]
[null,null,"SISTEMA ALMACENAMIENTO"]
[null,61,"SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED DE 66 T",null,"OFRECIDO"]
[null,"61.1","MARCA"]
[null,"61.2","REFERENCIA"]
[null,"61.3","EL CONTRATISTA ESTE DEBERÁ PROVEER LAS CANTIDADES NECESARIAS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE SATISFACER UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 60 DÍAS, PARA RECONOCIMIENTO, A UNA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 A 15 FPS, DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BITS PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO."]
[null,"61.4","EL OFERENTE PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE ALMACENAMIENTO ","DEBERÁ GARANTIZAR 66T DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO. "]
[null,"61.5","OPCIÓN 1","ALMACENAMIENTO EN NVRS DE MÍNIMO 32 CÁMARAS, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20%, ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA."]
[null,"61.6","OPCIÓN 2","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO SAN DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE TIPO SCSI,O ISCSI O FIBER CHANEL O GIGABIT ETHERNET ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA."]
[null,"61.7","OPCIÓN 3","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO NAS EL SERVIDOR DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INTERNOS SCSI O ISCSI ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA"]
[null,"61.8","OPCIÓN 4","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN DIRECTA EN DISCO DURO, ESTE SISTEMA DEBE ESTAR DISTRIBUIDO EN DOS ARREGLOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES TIPO ISCSI O SATA, ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA"]
[null,62,"SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED DE 70 T",null,"OFRECIDO"]
[null,"62.1","MARCA"]
[null,"62.2","REFERENCIA"]
[null,"62.3","EL CONTRATISTA ESTE DEBERÁ PROVEER LAS CANTIDADES NECESARIAS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE SATISFACER UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 60 DÍAS, PARA RECONOCIMIENTO, A UNA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 A 15 FPS, DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BITS PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO."]
[null,"62.4","EL OFERENTE PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE ALMACENAMIENTO ","DEBERÁ GARANTIZAR 70T DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO. "]
[null,"62.5","OPCIÓN 1","ALMACENAMIENTO EN NVRS DE MÍNIMO 32 CÁMARAS, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20%, ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA."]
[null,"62.6","OPCIÓN 2","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO SAN DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE TIPO SCSI,O ISCSI O FIBER CHANEL O GIGABIT ETHERNET ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA."]
[null,"62.7","OPCIÓN 3","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO NAS EL SERVIDOR DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INTERNOS SCSI O ISCSI ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA"]
[null,"62.8","OPCIÓN 4","SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN DIRECTA EN DISCO DURO, ESTE SISTEMA DEBE ESTAR DISTRIBUIDO EN DOS ARREGLOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES TIPO ISCSI O SATA, ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA"]
[null,63,"SERVIDOR CENTRAL VMS",null,"OFRECIDO"]
[null,"63.1","MARCA"]
[null,"63.2","REFERENCIA"]
[null,"63.3","LAS SOLUCIONES QUE REQUIERAN DE SERVIDORES PARA EL PROCESAMIENTO DE  VISUALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO, DEBEN CUMPLIR COMO MÍNIMO ESTAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LAS ADICIONALES QUE EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A SU DISEÑO Y RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN."]
[null,"63.4","CANTIDAD:","LA NECESARIA QUE GARANTICE EL PROCESAMIENTO DE LOS STREAMING DE VIDEO PARA LAS CÁMARAS PROYECTADAS Y EL 20 % DE AMPLIACIÓN REQUERIDO, EN CUANTO A VISUALIZACIÓN A 30 FPS FULL HD 1920 X 1080 P Y ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO."]
[null,"63.5","TECNOLOGÍA","INTEL XEON E3  Y/O SIMILAR"]
[null,"63.6","VELOCIDAD DE PROCESADOR","MÍNIMO 2.6GHZ"]
[null,"63.7","NÚCLEOS","MÍNIMO 4"]
[null,"63.8","CACHÉ","MÍNIMO 8 MB "]
[null,"63.9","VELOCIDAD DE BUS FRONTAL:"," 1.333 MHZ"]
[null,"63.10","CANTIDAD MÍNIMA DE PROCESADORES "," (1) UNO"]
[null,"63.11","INSTALACIÓN","EN RACK "]
[null,"63.12","TIPO","DDR3"]
[null,"63.13","RAM","MÍNIMO 8 GB "]
[null,"63.14","CONTROLADORA","INCLUIDA DE ACUERDO A LA SOLUCIÓN"]
[null,"63.15","VELOCIDAD DE DISCO","10.000 RPM"]
[null,"63.16","CAPACIDAD DE DISCO DURO Y/O ALMACENAMIENTO","POR ESTABLECER, DE ACUERDO AL TIEMPO DE  ALMACENAMIENTO FINALMENTE OFERTADO Y CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN DEL 20% ADICIONAL"]
[null,"63.17","CONFIGURACIÓN","RAID 5 O SUPERIOR"]
[null,"63.18","TEMPERATURA DE OPERACIÓN","DESDE  10 °C  A 35 °C O MEJOR."]
[null,"63.19","CONEXIÓN Y ACCESO REMOTO","POR LA RED LAN"]
[null,"63.20","SOFTWARE Y ACCESORIOS"," PARA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN. "]
[null,"63.21","CONECTORES","PARA MOUSE Y TECLADO"]
[null,"63.22","CERTIFICACIONES","FCC Y/O UL"]
[null,"63.23","MONTAJE","UBICACIÓN EN RACK ESTÁNDAR DE 19\", DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA."]
[null,"63.24","TARJETA RED"," INTEGRADA 1 GB EN RJ 45 Y/O  ÓPTICA "]
[null,"63.25","FUENTE DE ENERGÍA","CONSUMO MÁXIMO 400W"]
[null,"63.26","LICENCIAS"," SISTEMA OPERATIVO Y LAS DEMÁS APLICACIONES O SOFTWARE REQUERIDO. "]
[null,"63.27","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,null,"INFRAESTRUCTURA"]
[null,64,"SEPARADORES VIALES  LARGO 40CM  (MIN 15CM ANCHO 8CM ALTO)",null,"OFRECIDO"]
[null,"64.1","MATERIAL ","POLIURETANO"]
[null,"64.2","DIMENSIONES MÍNIMAS ","LARGO 40CM; ANCHO 15 CM Y ALTO 8CM"]
[null,"64.3","COLOR","VISIBILIDAD TANTO DIURNA COMO NOCTURNA"]
[null,65,"SEPARADORES VIALES ALTO MIN 50 CM",null,"OFRECIDO"]
[null,"65.1","MATERIAL ","POLIURETANO"]
[null,"65.2","TIPO ","REDONDO CON ALTURA MÍNIMA DE 50 CENTÍMETROS"]
[null,"65.3","COLOR","VISIBILIDAD TANTO DIURNA COMO NOCTURNA"]
[null,66,"CORAZA METÁLICA 3/4",null,"OFRECIDO"]
[null,"66.1","MEDIDAS"," 3/4\""]
[null,"66.2","TIPO ","CORAZA"]
[null,"66.3","ALTO","26,58 MILÍMETROS"]
[null,"66.4","ANCHO PRODUCTO","26,58 MILÍMETROS"]
[null,67,"TUBERÍA IMC 3/4",null,"OFRECIDO"]
[null,"67.1","MEDIDAS"," 3/4\""]
[null,"67.2","TIPO ","ACERO GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE "]
[null,"67.3","NORMA"," UL 1242; NTC–169; ANSI C 80.6"]
[null,"67.4","UNIÓN ENTRE TUBOS ","LOS  TUBOS  SE  ROSCAN  SEGÚN  LA  NORMA  ANSI  B1.20.1  (NTC  332)"]
[null,68,"CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN 8X4 CM",null,"OFRECIDO"]
[null,"68.1","MEDIDAS","4×8 CON DIVISIÓN"]
[null,"68.2","TIPO ","LÁMINA COLD ROLLED."]
[null,"68.3","CALIBRE ",22]
[null,"68.4","RECUBRIMIENTO ","PINTURA ELECTROESTÁTICA."]
[null,"68.5","INSTALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CANALETA EN TECHO O MURO, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,69,"CANALETA ELÉCTRICA CON DIVISIÓN 60X40 MM",null,"OFRECIDO"]
[null,"69.1","MEDIDAS","ANCHO 60MM; ALTO 40MM"]
[null,"69.2","MATERIAL ","ABS + PC"]
[null,"69.3","MONTAJE ","SUPERPUESTO"]
[null,"69.4","TIPO","CANALETA"]
[null,"69.5","CERTIFICACIÓN ","IEC 61084-2-1, UL 94 HB"]
[null,"69.6","INSTALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CANALETA EN TECHO O MURO, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,70,"ADECUACIÓN ANDEN 3X2 METROS",null,"OFRECIDO"]
[null,"70.1","EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA ADECUACIÓN DE UN ANDEN DE 3X2 METROS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO, PARA ELLOS DEBE CONTEMPLAR ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS, CONCRETIZACIÓN, DEBEN ESTAR DISEÑADOS CONFORME LAS NORMAS LEGALES VIGENTES INCLUYENDO RAMPA DE MOVILIDAD REDUCIDA). "]
[null,"70.2","CUANDO  SEA  NECESARIO  DEMOLER  Y  RECONSTRUIR  ANDENES,  ESTOS SE  DEBEN  HACER  CON  MATERIAL  NUEVO,  EN  EL MISMO  ACABADO  DEL  EXISTENTE,  BIEN  SEA  CONCRETO  O  CON  ACABADOS  SUPERFICIALES  COMO:  ENCHAPE  CON GRANITO,  ARENÓN,  VITRIFICADO,  RETAL  DE  MÁRMOL,  BALDOSA,  ENTRE  OTROS,  BUSCANDO  QUE  LA  PARTE  RECONSTRUIDA GUARDE UNIFORMIDAD CON EL ÁREA DEL ANDÉN NO AFECTADA POR LA OBRA"]
[null,71,"BARANDA METÁLICA",null,"OFRECIDO"]
[null,"71.1","BARANDA METÁLICA","BARANDA SENCILLA 2X1,2 METROS, SIN EXCLUSA (EN TUBERÍA GALVANIZADA TIPO ACUEDUCTO Y ACCESORIOS, CALIBRE DE 3.2MM,  CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.)"]
[null,72,"OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE ACCESO GUARDIA",null,"OFRECIDO"]
[null,"72.1","EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD COMPRENDE EL DESMOTE DE UNA VENTANA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE MURO PARA ADECUACIÓN DE PUERTA DE ACCESO, REVOQUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. "]
[null,"72.2","DEMOLICIÓN MUROS E=0,12 / 0,15 / 0,25 MESONES EN CONCRETO Y/O GRANITO, DINTELES, ENCHAPES, SOBREPISOS EN CERÁMICA Y/O MORTERO, DESMONTE DE MODULARES Y SIMILARES","ACTIVIDAD TODO COSTO DEMOLICIÓN DE MUROS, INCLUYE DINTELES, ALFAGIAS, MESONES EN CONCRETO, ENCHAPES, SOBREPISOS; DESMONTE DE MODULARES Y/O SIMILARES; CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS  Y TRANSPORTE ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"72.3","CONSTRUCCIÓN MUROS MATERIAL CIVIL E=0,15 (MAMPOSTERÍA)","ACTIVIDAD TODO COSTO  CONSTRUCCIÓN CON SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL BLOQUE Y/O LADRILLO, MORTERO DE PEGA PARA LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA SEGÚN DISEÑO DEL CONTRATANTE . EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"72.4","FILOS Y DILATACIONES","ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL  PARA LA ELABORACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES EN MUROS, VANOS PUERTAS, VENTANAS PARA ACABADO FINAL SOBRE PAÑETES ÚNICAMENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM"]
[null,"72.5","PAÑETES ","ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO , PREPARACIÓN MEZCLA Y APLICACIÓN DE MATERIAL CIVIL ARENA Y CEMENTO (MORTERO) PARA EL AFINAMIENTO DE MUROS. ESTE MORTERO DEBE APLICARSE PLOMADO E IMPERMEABILIZADO POR LO CUAL DEBE CONSIDERARSE PRODUCTO PARA TAL FIN SIKA 1. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"72.6","VINILO SOBRE PAÑETE EN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS Y FACHADAS","ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL  VINILO TIPO 2 (1 MANO) PARA BASE Y TIPO 1 (2 MANOS) PARA ACABADO FINAL SOBRE PAÑETES ÚNICAMENTE, INCLUYE ESQUINERO. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,73,"RAMPA PORTÁTIL ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA"]
[null,"73.1","TIPO","METÁLICA ANTIDESLIZANTE"]
[null,"73.2","MEDIDAS ","MÍNIMO ANCHO 80 CM"]
[null,"73.3","ADECUACIÓN ","RAMPA PARA ACCESO AUXILIAR DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA"]
[null,74,"ADECUACIONES ACCESO (DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN ZONA ESCALERAS) "]
[null,"74.1","DEMOLICIÓN, PLANTILLA  Y ACABADO SIMILAR  AL   EXISTENTE,  BUSCANDO  QUE  LA  PARTE  RECONSTRUIDA GUARDE UNIFORMIDAD CON EL ÁREA AFECTADA POR LA OBRA"]
[null,"74.2","ALISTADO Y NIVELACIÓN PISO EN MORTERO E=HASTA 0,07","ACTIVIDAD TODO COSTO  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PARA NIVELACIÓN Y ALISTADO DE PISO, CON TERMINACIÓN AFINADA. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM."]
[null,"74.3","PISO EN PORCELANATO Y/O SIMILAR AL EXISTENTE","ACTIVIDAD TODO COSTO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PORCELANATO Y/O MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN REFERENCIA SUMINISTRADA POR EL CONTRATANTE . EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM."]
[null,75,"ADECUACIÓN RAMPA PARA ACCESO DE MOVILIDAD REDUCIDA ",null,"OFRECIDO"]
[null,"75.1","ADECUACIÓN DE ANDEN EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO REDUCIDO"]
[null,76,"DESMONTE  DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE",null,"OFRECIDO"]
[null,"76.1","DESMONTE DE PUERTA ","ACTIVIDAD MANO DE OBRA RETIRO DE PUERTA EXISTENTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM."]
[null,77,"PUERTA DE METÁLICA ",null,"OFRECIDO"]
[null,"77.1","PUERTA METÁLICA EN ALUMINIO  PARA CUARTO EQUIPOS.","ACTIVIDAD TODO COSTO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO, CERRADURA ,TOPE DE PUERTA EN PISO; CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA"]
[null,null,"SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CONFORMADO DE LECTORA BIOMÉTRICA, ELECTROIMÁN, Y BRAZO BASCULANTE PARA PUERTA METÁLICA"]
[null,78,"CONTROL DE ACCESO CUARTOS TÉCNICOS",null,"OFRECIDO"]
[null,"78.1","MARCA"]
[null,"78.2","REFERENCIA"]
[null,"78.3","ESTÁNDAR A CUMPLIR POR LOS DISPOSITIVOS DE CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE HUELLAS DACTILARES","500 DPI  Y WSQ (WAVELET SCALAR QUANTIZATIÓN)"]
[null,"78.4","LCD","INCLUIDO"]
[null,"78.5","ENROLAMIENTO, COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN","MÍNIMO 2 DEDOS POR MANO"]
[null,"78.6","CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMPARACIÓN LOCAL - OFF LINE","EL DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 100 PLANTILAS CADA UNO."]
[null,"78.7","AJUSTES","DE INSTALACIÓN PERTINENTES"]
[null,"78.8","TIPO DE VALIDACIÓN","A1 A N, DENTRO DE LOS 100 TEMPLATE"]
[null,"78.9","TIPO DE LECTOR","ÓPTICO NO CAPACITIVO"]
[null,"78.10","CONECTIVIDAD","IP"]
[null,"78.11","VALIDACIÓN DE HUELLA","EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO"]
[null,"78.12","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,79,"BRAZOS HIDRÁULICOS BASCULANTES",null,"OFRECIDO"]
[null,"79.1","TIPO","DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,"79.1","AJUSTES","DE INSTALACIÓN PERTINENTES"]
[null,80,"ELECTROIMANES LIVIANOS",null,"OFRECIDO"]
[null,"80.1","TIPO","DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,"80.2","ANTI REMANENTE","INCLUIDO"]
[null,"80.3","MÍNIMO","350 LIBRAS"]
[null,"80.4","FUENTE DE ALIMENTACIÓN","INCLUIDA"]
[null,"80.5","AJUSTES","DE INSTALACIÓN PERTINENTES DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN"]
[null,81,"BOTONES DE EMERGENCIA",null,"OFRECIDO"]
[null,"81.1","DE ACUERDO AL DISEÑO DE LA SALA CON PROTECCIÓN DURA PARA EVITAR ACCIONAMIENTO  POR VANDALISMO."]
[null,"81.2","DE INSTALACIÓN PERTINENTES"]
[null,82,"CAJA DE REGISTRO DE PASO 30X30",null,"OFRECIDO"]
[null,"82.1","SE DEBEN REALIZAR AJAS DE INSPECCIÓN Y/O PASO DE ACUERDO LA NORMA TÉCNICA NTC 2050"]
[null,"82.2","DIMENSIÓN EXTERNA ","30X 30 CENTÍMETROS"]
[null,83,"CANALIZACIÓN TERRENO DURO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"83.1","LAS CANALIZACIONES","CANALIZACIÓN  SIN IMPORTAR SI ES CANALIZACIÓN EN CONCRETO, ASFALTO, SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y /O ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE."]
[null,"83.2","SISTEMA DE DUCTOS ","1 DUCTO DE 2\" PVC"]
[null,84,"CANALIZACIÓN TERRENO BLANDO",null,"OFRECIDO"]
[null,"84.1","LAS CANALIZACIONES","CANALIZACIÓN  EN ZONA BLANDA  SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y /O ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE."]
[null,"84.2","SISTEMA DE DUCTOS ","1 DUCTO DE 2\" PVC"]
[null,85,"POSTE DE SOPORTE 8M ",null,"OFRECIDO"]
[null,"85.1","NOMBRE DEL FABRICANTE "]
[null,"85.2","CONSTRUCCIÓN","EN CONCRETO"]
[null,"85.3","LONGITUD / ALTURA","8 M"]
[null,"85.4","RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 750 KG","RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 5000 P S.I. (350 KG/CM^2)"]
[null,"85.5","LA BASE DEBE SER EN CONCRETO","DE 2000P.S.I., 0.1 M3 COMO MÍNIMO"]
[null,"85.6","INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LOS POSTES, CON EL FIN DE EVITAR VIBRACIONES."]
[null,"85.7","NORMATIVIDAD","LOS POSTES DEBEN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE NTC EN SU CONSTRUCCIÓN"]
[null,86,"POSTE DE SOPORTE 12M ",null,"OFRECIDO"]
[null,"86.1","NOMBRE DEL FABRICANTE "]
[null,"86.2","CONSTRUCCIÓN","EN CONCRETO Y/O FIBRA DE VIDRIO"]
[null,"86.3","LONGITUD / ALTURA","12 M"]
[null,"86.4","RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 750 KG","RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 5000 P S.I. (350 KG/CM^2)"]
[null,"86.5","LA BASE DEBE SER EN CONCRETO","DE 2000P.S.I., 0.1 M3 COMO MÍNIMO"]
[null,"86.6","INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LOS POSTES, CON EL FIN DE EVITAR VIBRACIONES."]
[null,"86.7","NORMATIVIDAD","LOS POSTES DEBEN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE NTC EN SU CONSTRUCCIÓN"]
[null,"86.8","LOS BRAZOS DE LAS CÁMARAS DEBEN ESTAR BIEN ADOSADOS Y CON SOPORTE, DE FORMA QUE NO HAYA VIBRACIONES QUE PUEDAN PERTURBAR LA APRECIACIÓN DE LA SEÑAL."]
[null,null,"ELÉCTRICOS "]
[null,87,"CABLEADO DE FUERZA ELÉCTRICO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"87.1","CABLE NO 12 PREENTORCHADO 3 HILOS NO.12THHN FASE NEGRA","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, TODOS LOS  CONSUMIBLES MENORES SERÁN  POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"87.2","CABLE NO 12 PREENTORCHADO 3 HILOS NO.12THHN FASE ROJO","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"87.3","TERMINALES DE AUTODESFORRE 3M","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE AUTODESFORRE ,TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"87.4","ACOMETIDA "," TENDIDO DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, SE DEBE COTIZAR ÚNICAMENTE METRO LINEAL, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM. ESTA ACTIVIDAD SE DEBE DE COTIZAR POR ML INCLUYENDO TODAS SUS LÍNEAS COMO UN TODO."]
[null,"87.5","CABLEADO ELÉCTRICO, DEBE AJUSTARSE A LAS SUGERENCIAS  Y EXIGENCIAS, ASI LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBE REGIRSE Y CUMPLIR POR LA NORMATIVIDAD ELÉCTRICA VIGENTE COMO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, NTC 2050 Y LOS REGLAMENTOS  TÉCNICOS COMO RETIE, RETILAP, ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LA  NORMATIVIDAD  DE LA EMPRESA DE ENERGÍA Y/O DUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO."]
[null,88,"REFLECTOR 100W-7500LM - 6000K - 50000 H/VIDA ÚTIL",null,"OFRECIDO"]
[null,"88.1","POTENCIA","100W"]
[null,"88.2","LUMEN ","7500LM"]
[null,"88.3","TEMPERATURA COLOR ","6000K"]
[null,"88.4","VIDA ÚTIL ","50000 H/VIDA ÚTIL"]
[null,89,"UPS 3 KVA",null,"OFRECIDO"]
[null,"89.1","CAPACIDAD","3 KVA"]
[null,"89.2","TIPO","DOBLE CONVERSIÓN ON LINE"]
[null,"89.3","FACTOR DE POTENCIA"," MÍNIMO 0,8"]
[null,"89.4","VOLTAJE DE ENTRADA","120V VAC +/-10 % A 60 HZ"]
[null,"89.5","VOLTAJE DE SALIDA","120 VAC +/- 3 %"]
[null,"89.6","% THD EN TENSIÓN",{"v":0.03,"d":"3%"}]
[null,"89.7","BATERÍAS","SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO"]
[null,"89.8","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,"89.9","SOPORTE POR BATERÍAS","MÍNIMO DE 20 MINUTOS"]
[null,90,"TABLERO ELÉCTRICO ",null,"OFRECIDO"]
[null,"90.1","TABLERO DE CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SOBREPUESTO, INCLUYE MARQUILLAS ACRÍLICAS, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA  SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,"90.2","BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE   BREAKER PARA TABLERO INCLUYE  SUS EMPALMES, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM."]
[null,91,"AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU ",null,"OFRECIDO"]
[null,"91.1","MARCA"]
[null,"91.2","REFERENCIA"]
[null,"91.3","CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN","12000 BTU"]
[null,"91.4","REFRIGERANTE ECOLÓGICO"]
[null,"91.5","INSTALACIÓN","DEBE INCLUIR ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIONES, GAS REFRIGERANTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN."]
[null,"91.6","TIPO","MINISPLIT"]
[null,"91.7","MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS","LOS NECESARIOS DURANTE LA GARANTÍA"]
[null,"91.8","MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS","LOS NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA"]
[null,"91.9","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA  FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]
[null,92,"AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU ",null,"OFRECIDO"]
[null,"92.1","MARCA"]
[null,"92.2","REFERENCIA"]
[null,"92.3","CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN","24000 BTU"]
[null,"92.4","REFRIGERANTE ECOLÓGICO"]
[null,"92.5","INSTALACIÓN","DEBE INCLUIR ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIONES, GAS REFRIGERANTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN."]
[null,"92.6","TIPO","MINISPLIT"]
[null,"92.7","MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS","LOS NECESARIOS DURANTE LA GARANTÍA"]
[null,"92.8","MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS","LOS NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA"]
[null,"92.9","FICHA TÉCNICA","DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA  FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)"]