{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1 (2)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7]]}
["SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE AUDIO SEDE BOMBEROS GUAYABAL"]
["Ítem","Equipo","Unidad","Cantidad","Vlr Un.","IVA","Vlr. Unitario IVA Incluido","Vlr. Total IVA incluido"]
[1,"Suministro de Altavoces para Habitaciones, corredores, piso 1 y Piso 2, gimnasio y para sala de relajación. NEGRO","UN",23]
[2,"Suministro de Altavoces de proyección tipo corneta para zonas exteriores, parqueadero de motos, Estación de Maquinas, y zona de ingreso.","UN",8]
[3,"Suministro de procesador Digital 4X4, controlador del sistema.","UN",1]
[4,"Suministro de amplificador de 350 x 4 línea 70/100 voltios.","UN",1]
[5,"Suministro Micrófono cuello de ganso.","UN",1]
[6,"Suministro de reproductor de mensajes pregrabados.","UN",1]
[7,"Suministro de modulo con 4 botones industriales para activación de alarmas y/o mensajes pregrabados.","UN",1]
[8,"Suministro de cable libre de oxigeno para potencia de altavoces ","Mts",780]
[9,"Suministro de cable de señal balanceado para audio, blindado.","Mts",30]
[10,"Conectores y accesorios de instalación. Canaletas, chasos , uniones, conectores de audio.","GLB",1]
[11,"Instalación de cable para altavoces, siguiendo rutas existentes, no implica obra civil.","Mts",810]
[12,"Instalación de altavoces propuestos, para dicha labor no se considera obra civil. ","UN",31]
[13,"Programación del sistema de audio. Incluye ajustes y puesta a punto de todo el sistema y  2 capacitaciones de 4 horas cada una.","UN",1]
[{"$nulls":6},"Subtotal"]
[{"$nulls":6},"IVA"]
[{"$nulls":6},"TOTAL"]